**Технические требовании к русской горелке**

1. Модель горелки：TBG210PN
2. Требование к электропитанию：3NAC 50Hz 400V
3. Категория защиты：IP40
4. Режим регулирования：режим пропорционального регулирования. Установить автоматический регулятор RWF40 на панели управления горелки , может сделать пропорциональное регулирование .
5. Температура окружающей среды при использовании：Не может быть ниже -16 ℃ или выше 40 ℃.
6. Горелка непрерывно работает в течение 24 часов.
7. Включает в себя фильтр, редукционный клапан и устройство пропуска.

JIEPU Gypsum Technology Company

26-го декабря , 2012