均质机技术规范

* **GYB2000-3S** 最高压力30Mpa 额定压力25Mpa

 功率22KW 流量：2000L/H

 **外型尺寸：**1300×980×1230

重量：1420KG

 柱塞直径×数量：D32×3

 柱塞行程：85（mm）

 进料管高度：780（mm） 管径：32

 出料管高度：1120（mm）管径：20

 冷却进水管高度：250（mm）

冷却进水管管径：1/2”15

 冷却出水管管径：1”25



**报价表**

 **（ 价格单位：万元人民币）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 价格 | 价格 | 备注 |
| 1 | 高压均质机 | GYB2000A-3S | 1 |  | 6.5万元 |  |
|   |

**上海东华高压均质机厂**

 **销售部经理：范 云**