**Вопросы на которые я не получил ответа.**

1. Шнеки хромированные Толщина хрома минимум 25мкм.

Мы можум достичь этого.

1. Перед фильтрами должны устанавливаться датчики давления (могут быть с системой оповещения). Датчики предназначены для определения степени загрязнённости фильтра – это PLC контроль.

Датчики давления

1. Автоматическая станция намотки рулонов на пневматические валы, с контролем натяжения. Перед намоткой должна быть установлена рамка укладки полотна, убирающая разнотолщинность при намотке.

Может быть из-за незнания русского языка, мне не очень понятно для этого вопроса. Можете ли вы объяснить другим способом? Спасибо!

1. На одном из крайних цилиндров должен быть установлен дозатор для ввода жидкой добавки.

Пластиковый насос

1. Все привода электрические должны комплектоваться частотными преобразователями для плавной регулировки оборотов.

Частотный преобразователь

1. Плоскощелевая головка не должна содержать перепадов на состыкованных поверхностях, все поверхности должны быть заполированы, толщина хрома должна быть минимум 25мкм. Конструкция головки должна предусматривать регулировку толщины плёнки по всей ширине. Желательно на головке установить стержневые нагреватели.

Полировка, обычно мы так делаем.

1. Подобрать холодильник для данной линии, чтобы обеспечивал хорошее охлаждения валов, а через них плёнку. Входит ли в стоимость поставки холодильник?

Холодильник цена, которую я вам предоставил не включает стоимость холодильника, цена на холодильник составляет 2500USD.