**1 Non-Pressurized Solar Water Heater**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item No. | Specification | Vacuum Tube | | | Capacity | Inner Tank | | The Size of Packing | Gross Weight | Price (FOB Tianjin) | The Quanity of 40`Container |
| Diameter | Length | No.s | Material | Thickness | mm |
| **HMSD Series (210,33°, 42°, 50°)** |  |  | | | | | | | | | |
|  | Q-B-J-1-125/1.47/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 12 | 120L | SUS304 | 0.5mm | 1105×1621×1870 | 43KGS | USD158/PC | 88PCS |
| Q-B-J-1-145/1.72/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 14 | 140L | SUS304 | 0.5mm | 1255×1621×1870 | 47KGS | USD169/PC | 80PCS |
| Q-B-J-1-165/1.97/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 16 | 160L | SUS304 | 0.5mm | 1405×1621×1870 | 51KGS | USD190/PC | 67PCS |
| Q-B-J-1-185/2.22/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 18 | 180L | SUS304 | 0.5mm | 1555×1621×1870 | 55KGS | USD203/PC | 67PCS |
| Q-B-J-1-205/2.48/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 20 | 200L | SUS304 | 0.5mm | 1705×1621×1870 | 65KGS | USD257/PC | 60PCS |
| Q-B-J-1-245/2.98/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 24 | 240L | SUS304 | 0.5mm | 2005×1621×1870 | 69KGS | USD274/PC | 60PCS |
| Q-B-J-1-285/3.48/0.05-1 | Φ58MM | 1800MM | 28 | 280L | SUS304 | 0.5mm | 2305×1621×1870 | 79KGS | USD300/PC | 60PCS |

**2 Non Pressure Collectors**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The technological data and price of Himin Low pressurized solar collectors | | | | | | | | | |
| Model | Collecting area(㎡) | Total area(㎡) | Gross Weight(including water)KG | Size | Tubes  Length\*diameter  MM | FOB Tianjin port USD | Quantity in 20’s container | Quantity in 40’s container | Quantity in 40HQ container |
| JPS-30TX21-50° | 5.4 | 6.27 | 256 | 2930\*1551\*1833 | 2100\*58 | 359 | 70 | 140 | 160 |
| JPS-30TX21-33° | 5.4 | 6.27 | 256 | 2930\*1965\*1367 | 363 | 70 | 240 | 160 |
| JPS-30TX21-15° | 5.4 | 6.27 | 245 | 2930\*2223\*757 | 353 | 70 | 140 | 160 |
| JPS-30TT21-00° | 5.4 | 6.27 | 230 | 2930\*2390 | 288 | 70 | 140 | 160 |
| JPH-50TX18-330 | 7.6 | 8.6 | 389 | 3680\*1970\*1526 | 1800\*58 | 455 | 54 | 108 | 132 |
| JPH-50TX18-000 | 15.2 | 8.6 | 337 | 3672\*2445 | 354 | 54 | 108 | 132 |
| JPS-60TX21-50° | 10.8 | 12.54 | 555 | 2930\*3082\*3645 | 2100\*58 | 758 | 42 | 84 | 100 |
| JPS-60TX21-33° | 10.8 | 12.54 | 555 | 2930\*3968\*2658 | 771 | 42 | 84 | 100 |
| JPH-100TX18-330 | 15.2 | 15.8 | 770 | 3.68\*4.307\*2.949 |  | 993 | 30 | 60 | 68 |

**3 Heat Pipe Collectors**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Heat Pipe** | **Specification** | **Aperture area** | **tubes** | | **FOBxiangangUSD** | **Container** | |
|  | **number** | **length\*Diamter MM** | **20'** | **40'** |
| **HRJ7-10/1.8** | **1.22** | **10** | **1800x58** | **203** | **150** | **358** |
| **HRJ7-15/1.8** | **1.84** | **15** | **1800x58** | **300** | **120** | **285** |
| **HRJ7-20/1.8** | **2.46** | **20** | **1800x58** | **401** | **92** | **220** |
| **HRJ7-25/1.8** | **3.08** | **25** | **1800x58** | **502** | **70** | **160** |
| **HRJ4-30/18** | **3.7** | **30** | **1800x58** | **597** | **64** | **153** |