[http://www.gd-industrie.com/gaine-pour-sachets-en-rouleau-771-a.html#](http://www.gd-industrie.com/gaine-pour-sachets-en-rouleau-771-a.html)



# SACHET découpe en polyéthylène 30µ à 200µ

> 30à200 microns
> Basse densité



1. **‘SACHET polyethylene et ou en PP à rabat**

> Pour l'emballage individuel des produits fragiles et une présentation valorisante
> 30 à 100 microns
> Basse densité ou PP
> Rabat adhésif de 50 mm



1. **SACHET POLYBAG clip pression transparent**

> Sachet en polyéthylène, épaisseur 50 microns
> Fermeture à glissière clip pression

<Anti UV



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **GAINE pour sachets en rouleau**

> Film en polyéthylène transparent, idéal pour faire vos sachets à votre longueur et ou en kg>exemple : largeur 110 Longueur 700 mètres en épaisseur 50 microns>exemple : largeur 110 Poids : 100KG épaisseur 70 microns  |

|  |
| --- |
|  |

 |