ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo

Cantidad

Uso

Operación

Sistema de Control

Capacidad de carga

Velocidad

Número Total de Pisos

Número de Paradas

Número de Entradas

Píso de ingreso principal Recorrido aproximado Sobrerrecorrido Superior Profundidad del pit o foso Medidas del Pozo ó Ducto

Asc. BLOQUE A

MRNP8-2SD90-24/24 DOBLE ENTRADA A 180º

2 Pasajeros

Duplex Colectivo/Selectivo en Subida y Bajada VVVF (Voltaje Variable - Frecuencia Variable)

8 pasajeros - 550 kg.

1.50 m/seg. - 90 m/min.

24 (S4-S3-S2-S1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)

24 (S4-S3-S2-S1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)

24 Entradas 0º: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Entradas 180º: S4-S3-S2-S1

1

64.40 m.

4.20 m.

1.50 m.

3.65 m. (Ancho) x 1.65 m. (Fondo) - CONTRAPESO LATERAL

Ubicación del Cuarto de Máquinas   Arriba del pozo/ducto.

Alimentación	Principal: 220V-3 Fases - 60HZ  -  Iluminación: 220V - 60HZ

Máquina	Inducción de 3 Fases

Potencia de Motor (Aprox.)	9 KW

CABINA	Asc. BLOQUE A		
Acabados de cabina	Acero Inoxidable		
Dimensiones de Cabina	1.03 m. (Ancho) x 1.20 m. (Fondo) x 2.35 m. (Alto)		
Acabados de Puerta	Acero Inoxidable		
Dimensiones de Puertas	0.90 m. (Ancho) x 2.10 m. (Alto)		
Sistema de apertura de puerta	Automática Telescópica - Apertura Lateral		
Iluminación	Modelo - NPD-3 Tecnología LED		
Piso	Rebajado 20 mm, por cuenta del cliente.		
Umbral de Entrada (pisadera)	Aluminio Antirresbaladizo		
Botonera / Panel de Operación	En acero inoxidable. Incluye: Indicador digital, pulsador de		
	alarma, abrir y cerrar puerta		
			
Funciones Incluidas	- "Fire Fase I" Retorno a piso principal para casos de incendio.		
	- Gong/anuncio sonoro de llegada a piso		
	- Pesacarga: Alarma sonora cuando la cabina está sobrecargada.		
	- Switch para retirar de operación el ascensor.		
	- Iluminación independiente con baterías para falla de energía.		
	- Postergación de llamadas de hall con cabina a 80% de carga.		
	- Ajuste de tiempo de apertura de puerta: 10 a 25 segundos		

- Cancelación de llamadas falsas, presionando nuevamente el pulsador. - Paracaídas de acción progresiva, accionado por limitador de velocidad

- Intercomunicador de 3 estaciones (cabina, recepción y módulo de control)

- Apagado automático de luces y ventilación cuando el ascensor no es usado.

- Eliminación de llamadas de cabina con menos personas que pisos 
registrados

- Auto Rescate: Lleva el equipo a la parada más próxima para evacuación de cabina, en caso de malfuncionamiento.

- Parqueo automático en piso preestablecido luego de atender última llamada. Función que puede ser deshabilitada.

- Parqueo permanente, que saca de servicio el ascensor mediante switch/llave.
Cortina de rayos que reabre puertas en caso del obstáculos en ambos
- embarques

Switch de activación para uso de bomberos (DIRECCIONAMIENTO - SOLO DESDE LA BOTONERA DE CABINA)

	2