技术规格

型号

数量

用途

操作

控制系统

负载

速度

总楼层数

停靠次数

输入数量

主要进入的楼层
 大约的行程 
顶部超程
 井道深度
井道的尺寸

Asc. BLOQUE A

MRNP8-2SD90-24/24 双输入 至 180º

2 
用于乘客

集成双工/向上和向下的选择
VVVF (可变电压- 变频)

8 乘客 - 550 kg.

1.50 m/seg. - 90 m/min.

24 (S4-S3-S2-S1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)

24 (S4-S3-S2-S1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)

24 输入 0º: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

输入 180º: S4-S3-S2-S1

1

64.40 m.

4.20 m.

1.50 m.

3.65 m. (宽度) x 1.65 m. (底部) – 侧面配重

机房的位置   井道以上.

电源	主要的: 220V-3 Fases - 60HZ  -  照明: 220V - 60HZ

机器	3相感应

电机功率 (大约的.)	9 KW

轿厢	Asc. BLOQUE A		
轿厢的做工	不锈钢		
轿厢的尺寸	1.03 m. (宽度) x 1.20 m. (底部) x 2.35 m. (高度)		
门的做工	不锈钢		
门的尺寸	0.90 m. (宽度) x 2.10 m. (高度)		
开门系统	自动伸缩 – 侧面开门		
照明	型号 - NPD-3 LED技术		
楼层	降低 20 mm, 根据客户的要求		
进入的门槛	防滑铝制		
按钮 / 操作面板	不锈钢. 包含: 数字指示器, 报警按钮，打开和关闭门的按钮		

所包含的功能	- "Fire Fase I"返回到发生火灾的主楼层		
	- 到达楼层的音频提示		
	- 指示器: 当超载是要有报警的声音		
	-用于取消电梯运作的开关		
	- 当电源故障的时候，带有电池的独立照明		
	-当轿厢装载80%的时候，延迟楼面呼叫		
	- 开门时间的调整: 10 至 25 秒		

-取消恶作剧呼叫的功能，重新按下该按钮。- 逐渐降落功能，通过限速器操作。

- 3个工位的对讲机（轿厢，接收和控制模块）

-当不使用电梯的时候，自动关闭灯和通风。

-有少量登记楼层的人可以取消轿厢呼叫

- 自动收复: 在出现故障的情况下，具有可以在下一层停靠的设备，以便可以将轿厢中的人撤离。

-在最后一次呼叫之后，可以在预设楼层自动停靠，这个功能可以被禁用。

-当通过开关/钥匙停止电梯的服务，将永久停止。
在出现故障的情况下，有重新打开门的射线帘幕。
- 给消防员使用的激活开关
(方向 – 指示从轿厢的按钮控制)

	2