**BG-150D高效包衣主机配置明细表**

**BG-150D high-efficient clothing main machine collocate list**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号serial | 名称name | 型号及规格 spec | 制造厂家或厂地manufacturer | 功率power | 数量quantity | 备注Remark |
| 1 | 主机main machine | 1600 \* 1260 \*2100 | 瑞安Ruian |  | 1 |  |
| 2 | 触摸屏touch screen | Gp37W2-BG41-24vv | 日本Digital  Japan Digital | 37w | 1 |  |
| 3 | 可编程序PLC (controllable PLC) | Cpu224Ac/Dc/RLY | 德国西门子  Germany Siemens |  | 1 |  |
| 4 | 温度模块temperature mould | GM235 | 德国西门子  Germany Siemens |  | 1 |  |
| 5 | 开关电源electrical source switch | AC402A | 台湾明纬Taiwan Mingwei | 50w | 1 |  |
| 6 | 热电阻hot resistance | PT100 | 上海Shanghai |  | 2 |  |
| 7 | 喷枪spray gun | RAW-100 | 日本岩田Janpan Iwata |  | 3 |  |
| 8 | 过滤减压阀filtrate-decompress valve | AW2000 | 奉化Fenghua |  | 2 |  |
| 9 | 压力表pressure watch | R1/4 | 奉化Fenghua |  | 2 |  |
| 10 | 二位四通电磁阀two position four connection electromagnetic valve | VS520-02S | 台湾Taiwan |  | 1 | 220V |
| 11 | 小型继电器 small-scale relay | HH52P | 正泰集团CHNT |  | 6 |  |
| 12 | 交流接触器communion touch-screen | CJX2 | 正泰集团CHNT |  | 3 |  |
| 13 | 热继电器heat relay | JRS2-63 | 正泰集团CHNT |  | 2 |  |
| 14 | 空气开关air switch | DZ50-63 | 正泰集团CHNT |  | 5 |  |
| 15 | 不锈钢球阀stainless steel globose valve | G11/2 , G1 | 奥斯达阀门厂AO SI DA |  | Each one |  |
| 16 | 滚筒托轮under roller | 尼龙66 (nylon 66) | 瑞安  RUIAN |  | 2 |  |
| 17 | 防爆减速机explosion-proof decelerate machine | XWD2.2-4-35 | 浙江东霸传动ZHEJIANG DONGBA | 2.2kw | 1 |  |
| 18 | 轴承axis | 6305 | 哈尔滨HAERBIN |  | 2 |  |
| 19 | 万向轴承rotary axis | F209 | 哈尔滨HAERBIN |  | 1 |  |
| 20 | 微型电机mini motor | 70JB-200 | 山东泗水  Shangdong  Sishui | 15w | 2 |  |

**BG-150D高效热风机配置明细表**

**BG-150D high efficient hot-air machine collocate list**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  Serial | 名称  Name | 型号及规格  Spec | 制造厂家或厂地manufacturer | 功率  Power | 数量  Quantity | 备注  Remark |
| 1 | 附机  plus machine | 950x1000x2100 | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |
| 2 | 防爆离心风机  Explosion-proof centrifugal wind machine | 4-72-11 | 市暖通通风设备厂 | 2.2KW | 1 |  |
| 3 | 初效过滤器  Primary filter | 740 x 690 x 50 | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |
| 4 | 中效过滤器  Middle-efficiency  filter | 800 x 750 x150 | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |
| 5 | 高效过滤器high-efficiency filter | 800 x 750 x150 | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |
| 6 | 蒸汽热交换器或电加热器  Steam heat exchanger or electricity heater | UZGL4R-13-22 | 上海  Shanghai | 22平方  22square | 1 | 二选一  Two choose one |
| Ø20X | 江苏  Jiangsu | 18KW | 1 |
| 7 | 蒸汽电磁阀 steam solenoid valve | G11/2 | 上海  shanghai |  | 1 |  |

**BG-150D 高效排风机配置明细表**

**BG-150D high efficient exhaust blower collocate list**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号serial | 名称name | 型号及规格spec | 制造厂家或厂地manufacturer | 功率power | 数量quantity | 备注  remark |
| 1 | 附机  plus machine | 950x950x1900 | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |
| 2 | 防爆离心风机explosion –proof centrifugal wind machine | 4-72-11 | 市暖通通风设备厂 | 5.5kw | 1 |  |
| 3 | 过滤网  filter net | 不锈钢多层网  Stainless–steel multilayer net | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |

**BG-150D搅拌桶配置明细表**

**BG-150D mix-round can collocate list**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号serial | 名称name | 型号及规格spec | 制造厂家或厂地manufacturer | 功率  power | 数量  quantity | 备注  remark |
| 1 | 气压输送搅拌桶  mix-round can of air pressure transportation | Ø450 x 500 | 瑞安  Ruian |  | 1 |  |
| 2 | 硅胶输料管  Silica gel transport material pipe | Ø13 | 上海  shanghai |  | 5M |  |
| 3 | 微型调速电机  Min timing motor | 90CJG-3 | 山东泗水  shandong | 90w | 1 |  |
| 4 | 弯头elbow | Ø240 | 瑞安  Ruian |  | 8 |  |
| 5 | 风管wind pipe | Ø240 | 瑞安  Ruian |  | 10M |  |
| 6 | 组合工具combined tool |  | 上海  Shanghai |  | 4 |  |
| 7 | 密封圈 seal ring |  | 广东  Guangdong |  | 1 |  |