**Вакуумная сушилка BWZG-1000**

Технические характеристики:

Объем барабана：1000л

Рабочий объем барабана：≤500л

Площадь нагрева：4.61м2

Скорость вращения ：6-7об/мин

Мощность：3кВт

Рабочая высота：2665мм

Расчетное давление барабана:-0.1-0.15Mpa

Вес：2000kg

Габаритные размеры опоры (д\*ш): 2900\* 1210мм

Материал внутренней стенки барабана 316 L, толщина 8 мм

Материал внешней стенки барабана 304, толщина 2 мм

Материал средней части барабана углеродистая сталь А3, толщина 8 мм

Материал внешней стороны рамы 304, толщина 1,5 мм. Материал рамы – сталь 10

Вспомогательное оборудование: вакуумный насос, мощность 5,5 кВт, материал – углеродистая сталь

Трубка для подсоединения вакуума, материал – углеродистая сталь, 1 комплект

 **Вакуумная сушилка BWZG-500**

Технические характеристики:

Объем барабана：500 л

Рабочий объем барабана：≤250 л

Площадь нагрева：2,63 м2

Скорость вращения ：6-7 об/мин

Мощность：2,2 кВт

Рабочая высота：2200 мм

Расчетное давление барабана:-0.1-0.15Mpa

Вес：1500 кг

Материал внутренней стенки барабана 316 L, толщина 8 мм

Материал внешней стенки барабана 304, толщина 2 мм

Материал средней части барабана углеродистая сталь А3, толщина 8 мм

Материал внешней стороны рамы 304, толщина 1,5 мм. Материал рамы – сталь 10

Вспомогательное оборудование: вакуумный насос, мощность 4 кВт, материал – углеродистая сталь

Трубка для подсоединения вакуума, материал – углеродистая сталь, 1 комплект