Size                                        drawing No    offset     C.B.   Bolt Hole      P.C.D

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5X8.25 |  | LT2927 | 154 | Φ281 | 10-φ26 | φ335 |
| 22.5X8.25 |  | LT2932 | 169 | Φ281 | 10-φ26 | φ335 |
| 22.5X8.25 |  | LT2933 | 168 | Φ222 | 10-φ32.5  SR22两侧 | φ285.75 |
| 22.5X8.25 |  | LT2935 | 168 | Φ222 | 10-φ26 | φ285.75 |
| 22.5X8.25 |  | LT2937 | 173 | Φ281 | 10-φ26 | φ335 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5×8.25 |  | LT2754 | 169 | Φ281 | 10-φ26 | φ335 |
| 22.5X8.25 |  | LT2755 | 168 | φ222 | 10-φ32.5 SR22两侧 | φ285.75 |
| 22.5×8.25 |  | LT2767 | 168 | φ220 | 10-φ26 | φ285.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5×9.00 |  | LT6601 | 175 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 |