**Уточнение по примечаниям к таблице технических характеристик к поставке оборудования с техническим заданием по тендеру №172/14-TUG.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****лотов** | **Наименование продукции** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Технические характеристики или параметры** | **Примечание по расхождениям****и разъяснения к ним** |
| **В соответствии с техническим заданием** | **В соответствии** **с техническим предложением Участника - компании** |
| 1 | **SDS 3 1/2,****SDML 4 1/2****SDML 5 1/2** | **шт** | **77****121****142** | Клинья предназначены для захвата за корпус бурильных труб, с целью удержания на весу колонны труб роторами %08-720 мм и вращения колонны бурильных труб роторами как направо, так и налево. | Клинья предназначены для захвата за корпус бурильных труб, с целью удержания на весу колонны труб роторами %08-720 мм и вращения колонны бурильных труб роторами как направо, так и налево. | Расхождений нет |
| Клинья должны предусматривать возможность быстрой замены плашек (вкладышей) | Клинья должны предусматривать возможность быстрой замены плашек (вкладышей) | Расхождений нет |
| Клинья должны быть сертифицированы | сертифицированы | Расхождений нет |
| Каждый клин должен быть укомплектован по три комплекта плашек под каждый диаметр бурильных труб, всего 9 комплектов плашек | клин должен быть укомплектован по три комплекта плашек под каждый диаметр бурильных труб, всего 9 комплектов плашек | Расхождений нет |
| **Итого:** | **340** | На каждом клине и плашке(вкладыше) должна быть сделана маркеровка в соответствии с требованиями соответствующего стандарта API | сделана маркеровка в соответствии с требованиями соответствующего стандарта API | Расхождений нет |
| Клинья должны иметь ручки, предназначенные для маневрирования клиньями | имеют ручки, предназначенные для маневрирования клиньями | Расхождений нет |
| Твёрдость рабочей поверхности плашек (вкладышей) не менее 60 HRC | Твёрдость рабочей поверхности плашек (вкладышей) не менее 60 HRC | Расхождений нет |
| На русском языке должны быть указаны все характеристики клиньев | русском языке должны быть указаны все характеристики клиньев | Расхождений нет |
|  | **Завод-производитель /Страна****Jiangsu Rutong Petro –Machinery Co., LTD/Китай** |  |  |  |