**泵机组 Pioneer 80CM**

应用: 成套的泵机组Pioneer 80CM 主要用于小型排水，从沟道中排水，降低水位，非常适合建设的需要和基坑排水。

规格：

喷管的尺寸：150 х 80 mm

最大产能, m3/小时： 160

最大扬程, m: 90

固体夹杂物的尺寸, mm : 12

最大有效系数, %:

最佳工作点(抽吸 6 m): 145m /小时 @ 65 m 3

发动机型号

额定转速, 转/分钟：

额定功率, 千瓦: 50 - 75

燃油消耗, 升/小时: 15 - 25

箱体尺寸, 升:

长x宽 x 高:

**泵机组 Pioneer 80CL**

应用: 成套的泵机组Pioneer 80CL 主要用于小型排水，从沟道中排水，降低水位，非常适合建设的需要和基坑排水。

规格：

喷管的尺寸： 100 х 80 mm

最大产能, m3/小时： 120

最大扬程, m: 48

固体夹杂物的尺寸, mm : 10

最大有效系数, %:

最佳工作点(抽吸 6 m): 70m /小时 @ 38 m 3

发动机型号

额定转速, 转/分钟：

额定功率, 千瓦: 12-20

燃油消耗, 升/小时: 4-8

箱体尺寸, 升:

长x宽 x 高:

干燥装置的重量, 千克:

**对泵的要求**

• 壳体使用可锻铸铁。

• 高汽蚀余量。

• 高效工作叶轮。

• 对于“干燥”工作进行端面密封。

• 真空泵，生产能力 84m3/小时。

• Posi-seal 吸入阀