|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 品名：孢子捕捉仪孢子捕捉仪 | | Name: Catching spores instrument  孢子捕捉仪 | | | 型号：XC-BZ/001 | | Model number: XC-BZ/001 | | | 技术参数： | | Technical parameters: | | | 电源电压 | 220V±5% | Supply Voltage: | 220V±5% | | 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ | Insulation resistance | ≥2.5MΩ | | 功率 | 180W | Power: | 22W | | 材质 | GB32080-92不锈钢 | Material: | GB32080-92 Stainless steel | | 集气口风速 | 0.3～5 m/s | Air scoop wind speed: | 0.3～5 m/s | | 载玻片规格 | 长：76.2mm；  宽：25.4mm  厚：1-1.2m | Glass slides specifications: | Length:76.2mm  Wide: 25.4mm  Thick:1-1.2m | | 符合标准 | Q/XC-2011 | Up to standard: | Q/XC-2011 | |