|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 品名：孢子捕捉仪孢子捕捉仪 | Name: Catching spores instrument孢子捕捉仪 |
| 型号：XC-BZ/001 | Model number: XC-BZ/001 |
| 技术参数： | Technical parameters: |
| 电源电压 | 220V±5% | Supply Voltage: | 220V±5% |
| 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ | Insulation resistance | ≥2.5MΩ |
| 功率 | 180W | Power: | 22W |
| 材质 | GB32080-92不锈钢 | Material: | GB32080-92 Stainless steel |
| 集气口风速 | 0.3～5 m/s | Air scoop wind speed: | 0.3～5 m/s |
| 载玻片规格 | 长：76.2mm；宽：25.4mm厚：1-1.2m | Glass slides specifications: | Length:76.2mmWide: 25.4mmThick:1-1.2m |
| 符合标准 | Q/XC-2011 | Up to standard: | Q/XC-2011 |

 |