|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта：Споровые ловушки  | Name: Catching spores instrument |
| Модель：XC-BZ/001 | Model number: XC-BZ/001 |
| Технические параметры： | Technical parameters: |
| Напряжение источника питания | 220V±5% | Supply Voltage: | 220V±5% |
| Сопротивление изоляции | ≥2.5MΩ | Insulation resistance | ≥2.5MΩ |
| Мощность | 180W | Power: | 22W |
| Материал | GB32080-92 Нержавеющая сталь | Material: | GB32080-92 Stainless steel |
| Скорость воздуха воздухоприемника | 0.3～5 м/с | Air scoop wind speed: | 0.3～5 m/s |
| Размер предметного стекла | Длина：76.2мм；Ширина：25.4ммТолщина：1-1.2м | Glass slides specifications: | Length:76.2mmWide: 25.4mmThick:1-1.2m |
| Стандарт  | Q/XC-2011 | Up to standard: | Q/XC-2011 |

 |