|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Название продукта：Споровые ловушки | | Name: Catching spores instrument | | | Модель：XC-BZ/001 | | Model number: XC-BZ/001 | | | Технические параметры： | | Technical parameters: | | | Напряжение источника питания | 220V±5% | Supply Voltage: | 220V±5% | | Сопротивление изоляции | ≥2.5MΩ | Insulation resistance | ≥2.5MΩ | | Мощность | 180W | Power: | 22W | | Материал | GB32080-92 Нержавеющая сталь | Material: | GB32080-92 Stainless steel | | Скорость воздуха воздухоприемника | 0.3～5 м/с | Air scoop wind speed: | 0.3～5 m/s | | Размер предметного стекла | Длина：76.2мм；  Ширина：25.4мм  Толщина：1-1.2м | Glass slides specifications: | Length:76.2mm  Wide: 25.4mm  Thick:1-1.2m | | Стандарт | Q/XC-2011 | Up to standard: | Q/XC-2011 | |