

参数 数值

1. 浴缸尺寸 ，毫米 6200×2200
2. 控制坐标数量 3
3. 切割头数量 1
4. 坯件的最大长度 ，毫米 6000
5. 坯件的最大宽度，毫米 2000
6. 坯件的厚度，毫米

钢，钛 达到120

铝，大理石 达到150

1. 焦点内径 ，毫米 0.6, 0.8, 1.0，1.2
2. 喷嘴内径 ，毫米 0.2 ，0.25 ，0.3 ，0.35
3. 旋转头定位精度 毫米/分钟 ±0.1/1000
4. 最大位移速度（X，Y轴）毫米/分钟 20000
5. 龙门架工作行程（X轴），毫米 6500
6. 横向托架工作行程（Y轴），毫米 1980
7. 竖向托架工作行程（Z轴），毫米 200
8. 沿着X和Y坐标工作位移的可调整速度，米/分钟 达到15
9. 沿着Z坐标 工作位移的可调整速度，米/分钟 达到2
10. 电气设备规定的功率 ，千瓦 39.8
11. 水束压力，巴 达到4000
12. 水射流进给速度 ，米/秒 达到1000

带有高压装置和CNC（L\*B\*H）的设备的外形尺寸，毫米 10100×5300×4500

设备的重量 ，千克 5500