无锡振达自动化设备有限公司

Wuxi Zhenda Automation Equipment Co. , ltd

Add: No.3 district, Private Economy, Xibei, Wuxi City, Jiangsu Province T：0086-510-8313 7670 F: 0086-510-8313 5092

WEBSITE:www.zdplatform.com

Skype:misscici119 E-mail:cicizhenda@gmail.com

COTIZACIÓN

To: Mr Arturo Huamani

E-mail: logistica@sermusolperu.com From: cici

Currency: USD Date: 2015-3-15

contrapeso: cemento con la cubierta de hierro fundido

Modelo	ZLP 800
Material	Aleación de aluminio
Carga nominal	800kg
Potencia	440 v/ tres fases / 60 Hz

Altura de elevación estándar（m）	100m
Superficie

Recubrimiento plástico

Contrapeso

Cemento con la cubierta de hierro fundido de 1000kg

Longitud de plataforma suspendida	7.5 m
Precio Ex-work	USD 2250( 1 set )
1 SET ZLP800 (accesorios estándares） incluido 1 pieza de caja de control eléctrico, dos piezas de polipasto , dos piezas de cerradura de seguridad, 100 metros de cable eléctrico , 400 m de cuerda de alambre de acero y contrapeso de 1000kg, 7.5m de plataforma, y mecanismo de suspensión.

Modelo	ZLP 630
Material	Aleación de aluminio
Carga nominal	900kg
Potencia

440 v/ three phase / 60 Hz

220V/ single phase /60Hz

Altura de elevación estándar（m）	100m
Superficie

Recubrimiento plástico

Contrapeso

Cemento con la cubierta de hierro fundido de 750kg

Longitud de plataforma suspendida	6m
Precio Ex-work	USD 2090( 1 set )
1 SET ZLP630 (accesorios estándares） incluido 1 pieza de caja de control eléctrico, dos piezas de polipasto , dos piezas de cerradura de seguridad, 100 metros de cable eléctrico , 400 m cuerda de alambre de acero y contrapeso de 900kg, 6m de plataforma, y mecanismo de suspensión.

Comentario:

================================

1.Forma de pago: USD 100% pagado por adelantado por T/T.

Plazo de entrega: 10 días después de recibir el pago.

Otros términos: La tasa de cambio entre USD y CNY se calcula como 1: 6.2

Todo el precio final están sujetas a la tasa de cambio y se puede ajustar en consecuencia