
**小型水泥生产设备，配套如下:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 |
|  | 名称 |  |
|  |  |  |
|  | 传送装置 (将原料供应到滚筒中 | 1 |
|  | ) |  |
|  | |  |
| 干燥滚筒： | | 1 |
|  | |  |
| 1) | 钢的干燥滚筒 |  |
|  | 长8 米， 直径 1,3 米； |  |
|  | 厚度 10 毫米。 |  |
| 2) 框架带有滚筒旋转驱动（电力发动机，减速器）；； | |  |
|  |
|  |
| 3) | 操纵台; |  |
| 4) | 接收和卸载料斗; |  |
|  |  |
| 5) | 柴油或气体燃烧器 |  |
|  |  |
| 其他设备： | |  |
|  | 变频器 |  |
|  | 保温设备 (节省达 10%) |  |
|  |  |  |
|  | 斗式提升机 | 2 |
|  |  |  |
|  | 磁收集器 | 1 |
|  |  |  |
|  | 自动控制系统 | 2 |
|  |  |  |
|  | 振动给料机 | 1 |
|  |  |  |
|  | 辊磨机 | 1 |
|  |  |  |
|  | 袋式过滤器 | 1 |
|  |  |  |
|  | 旋风除尘器 | 2 |
|  |  |  |
|  | 管道 | 1 |
|  |  |  |
|  | 配件 | 1 套 |
|  |  |  |


该设备的安装，调试以及人员培训和维修服务都是免费的。



小型矿渣碱性水泥生产设备МЦЗ-3/С ，6-8吨/小时

1. 旋风除尘器 2、装料斗3、振动筛4、斗式提升机5、皮带输送机6、干燥滚筒7、挡板8、斗式提升机和存储料斗 9、磨机 10、螺旋式输送机11、旋风除尘器12、存储料斗13、螺旋式输送机14、分装机15、料斗

*在图纸中：小型生产设备МЦЗ-6С1是配套中的一个。*



小型矿渣碱性水泥生产设备МЦЗ-3/С ，6-8吨/小时

1. 旋风除尘器 2、装料斗3、振动筛4、斗式提升机5、皮带输送机6、干燥滚筒7、挡板8、斗式提升机和存储料斗 9、磨机 10、螺旋式输送机11、旋风除尘器12、存储料斗13、螺旋式输送机14、分装机15、料斗