无锡振达自动化设备有限公司

Wuxi Zhenda Automation Equipment Co. , ltd

Add: No.3 district, Private Economy, Xibei, Wuxi City, Jiangsu Province T：0086-510-8313 7670 F: 0086-510-8313 5092

WEBSITE:www.zdplatform.com

Skype:misscici119 E-mail:cicizhenda@gmail.com

COTIZACIÓN

To: Juan pablo diaz

E-mail: juanpablo.diazm@outlook.com From: cici

Moneda: USD Date: 2015-04-28

Contrapeso: cemento con cubierta de hierro fundido

Modelo	ZLP 630
Material	acero
Carga nominal	630kg
Potencia

380 v/ tres fases / 50 Hz

220V/ single phase /60Hz

Altura de elevación estándar（m）	100m
Superficies

galvanizado en caliente
Contrapeso

Cemento con cubierta de hierro fundido de 900kg

Longitud de plataforma suspendida	6 m
Precio Ex-work	USD 2203 ( 1 set )
1 conjunto de ZLP500 (accesorios estándar） se incluye 1 pieza de caja de control eléctrico, dos piezas de polipasto, dos piezas de cerradura de seguridad, 100 metros de cable eléctrico , 400 m de cuerda de alambre de acero y contrapeso de 900kg, 6m de plataforma, y mecanismo de suspensión.

Comentario:

================================

1.Forma de pago: USD 100% pagado por adelantado por T/T.

Plazo de entrega: 10 días después de recibir el depósito.

Otros términos: La tasa entre USD y CNY se calcula como 1: 6.2

Todo el precio final están sujetas a la tasa de cambio y se puede ajustar en consecuencia