无锡振达自动化设备有限公司

Wuxi Zhenda Automation Equipment Co. , ltd

End.: No.3 district, Private Economy, Xibei, Wuxi City, Jiangsu Province
Tel: 0086-510-8313 7670
Fax: 0086-510-8313 5092

WEBSITE: www.zdplatform.com
Skype: misscici119
E-mail: cicizhenda@gmail.com

COTAÇÃO

Para: Armando Dias

E-mail: travangulo@sapo.pt De: Cici

Moeda: USD Data: 03-06-2015

Contrapeso: cimento com tampa de ferro fundido

Modelo	ZLP 800	ZLP 800
Material	Aluminum Alloy	Steel
Carga nominal	800 kg	800 kg
Potência

230 v/ single phase / 50 Hz

220V/ single phase /60Hz

230 v/ single phase / 50 Hz

Altura de elevação padrão（m）	100m	100m
Superficie	Revestimento de plástico	Galvanização a quente
Contrapeso	Cimento com tampa de ferro fundido de 1000kg	Cimento com tampa de ferro fundido de 1000kg
Comprimento da plataforma suspensa	7.5 m	7.5 m
Preço EXW	USD 2677 ( 1 kit )	USD 2919 (1 kit)
FOB Porto de Shanghai, China	USD 2919 ( 1 kit)	USD 3159 (1 kit)
1 kit de ZLP 800 (Acessórios padrão) incluindo 1 caixa de controle elétrico, 2 guinchos, 2 fechaduras de segurança, 100m de cabo elétrico, 400m de cabo de aço e contrapeso de 1000kg, 7.5m de plataforma, e mecanismo de suspensão