диски фильтрующие 8Д6.270.001-6 - 520шт.

***Подраздел 3.1. Требования к качеству товара***

Диски фильтрующие должен сопровождаться эксплуатационной документацией, иметь отметку ОТК.

***Требования к техническим характеристикам товара***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Q** | **Рраб.** | **Тонкость фильтрации** | **Рабочая жидкость** | **Масса** |
| **л/ч** | **кГс/см2** | **мк** |  | **кг** |
| 135 | 220 | 5 | Топливо | 0.080 |

***Требования к безопасности товара***

Требования безопасности должны соответствовать ГОСТу.

***Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара***

 Предназначен для очистки топлива в агрегатах объекта.

***Требования к размерам товара***

Габаритные размеры, мм –Днар.100хДвн.28х4.5

***Требования к упаковке товара***

Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

***Требования к гарантийному сроку товара***

Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию.

Соответствие ресурса заявленному заводом изготовителем.

***Требования к объему предоставления гарантий качества товара***

Согласно технической документации к дискам фильтрующим.

***Требования к особенностям приёмки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (органов Ростехнадзора, Росприроднадзора, Госпожарнадзора, (ГПН) и др.Требования к отгрузке товара***

Диски фильтрующие должен быть с приемкой ОТК сопровождаться технической эксплуатационной документацией, счет - фактурой, накладной.

***Требования к обслуживанию товара.***

Поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет диски фильтрующие в которых возникли неисправности по вине изготовителя в течение срока гарантии, при соблюдении потребителем правил эксплуатации насосов.

##

## ***Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям заказчика.***

 Данный тип дисков фильтрующих (8Д6.270.001-6) применяется на наземном испытательном стенде, который определен конструкторской документацией и подобран в соответствии с функциональными и техническими характеристиками.

В соответствии с конструктивными особенностями диски фильтрующие другого типа по своему функционалу и принципом работы не представляется возможным к применению.

Рассмотрим предложения дисков фильтр. 1, 2 категории и новых дисков фильтр. со сроком хранения не более 25 лет (1990 -2013 гг. выпуска) с приемкой ОТК.