Línea de producción de pañales para bebés HX-350

**Función y confirmación**

1. modelo de explicación:

350B: la función básica del modelo;

1. Pliego de condiciones: 4 tamaños, S, M, L, XL (especificar según el cliente)
2. 10.4" interfaz de operación antropomecánica color touch-control, parámetros principales son claro de ver.
3. Diseño según componente eléctrico estándar Europa CE tiene CE o UL certificado de seguridad equipada con puerta y parada de emergencia, dispositivo de seguridad etc..
4. Equipo estructura es firme y razonable, accesorios se procesa bien, partes principales que es comprada fuera de adoptan la marca internacionalmente conocida.
5. Opcional configuración: Apilador de control servo completo a:. B: ensacado automático completo sellado de la máquina.

**Parámetros técnicos principales**

1. Especificación: 4 tamaños, S,M,L,XL;
2. Velocidad diseñada: 400 piezas/minuto;
3. Velocidad de producción estable: 250-400 piezas/minuto(variado según la configuración)

(sujetos a la talla M, excluya factor de máquina de pegamento)

1. Fuente de alimentación: 380V 50HZ
2. Capacidad de la máquina: aproximadamente 130Kw(no incluyen la potencia de la máquina de pegamento)
3. Tasa de producto terminado: ≥97%( excluir pegamento problemas máquina y los factores materiales de empalme)
4. Deflexión de peso del producto en gramos: ±5%
5. Peso(incluyendo pulverizador): aproximadamente 35 toneladas.
6. Dirección de la máquina que ejecuta: frente a la máquina, correr de izquierda a derecha (o especificar por el cliente)
7. Color de la máquina: de color azul oscuro;
8. Dimensión de la máquina: (largo × ancho ×altura): aproximadamente 20 M x 2.2 M x 2.9 M (excluir la trituradora).