

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 剥皮机 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 6010mm×1100mm×1570mm |
| 槽框架方管 | 重方管（方管壁厚6mm） |
| 槽壁板 | 4mm |
| 槽动力扒皮管 | 直径300mm，壁厚8mm |
| 扒皮齿厚 | 25mm（锰钢） |
| A3 料钢板厚 | 12mm |
| 出料带（长×宽） | 12500mm×1000mm |
| 轴承 | F318自调心轴承 |
| 焊接 | 采用CO2 焊接 |
| 螺栓 | 直径20mm的8.8高强度螺栓 |
| 动力 | 7.5KW×2台，减速机2台  1.5KW×1台（带减速机） |

产量: 3-6t/h

EXW工厂价: USD6,350