

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del producto | Descortezadora |
| Dimensión externa (L x A x A) | 6010mm x 1100mm x 1570mm |
| Tubo cuadrado de marco  | Tubo cuadrado pesado (Espesor de pared del tubo: 6mm) |
| Chapa de pared | 4mm |
| Tubo de descortezado | Diámetro: 300mm, espesor de pared: 8mm |
| Espesor de dientes de descortezado | 25mm (acero al manganeso) |
| Espesor de la chapa de acero A3  | 12mm |
| Cinta de descarga (L x A) | 12500mm x 1000mm |
| Rodamiento | Rodamiento autoalineador F318  |
| Soldadura | Soldadura de CO2 |
| Tornillo | Tornillo de alta resistencia 8.8 con diámetro de 20mm |
| Potencia | 7.5KW x 2 unidades, reductor de velocidad x 2 unidades1.5KW x 1 unidad (con reductor de velocidad) |

Capacidad: 3-6t/h

Precio EXW: USD6,350