

**Mezcladora de cinta SLHY10**

Capacidad：10m3

Volumen de mezclado de cada lote：4000kg/lote

Tiempo de mezclado de cada lote：5-7 minutos

Uniformidad de mezclado：CV ≤ 7%

Potencia：55kw

EXW price: USD25,000 (Material de fabricación：Hierro)

USD50,000 (Material de fabricación：Acero inoxidable)

Descripción del producto：

1. Funcionamiento de baja velocidad, mezclado suave de alta eficiencia
2. Mezclado de largo tiempo sin segregación, equipado con tubo de alimentación de líquido
3. Tecnología de descarga con abertura doble de puerta, pocos residuos dejados
4. Tiempo de mezclado: 5-7 minutos, alta uniformidad de mezclado（CV ≤ 7%）。
5. Descarga con abertura de puerta neumática, menos residuos, los materiales de acero al carbono y acero inoxidable, etc. están disponibles para elegir.