# 莱芜华亚吹膜机组配置

我公司根据贵公司对薄膜制品的5条要求，并结合的多年生产经验给出以下最优设备配套：

1. **5FM5300五层共挤多功能吹膜机组**
2. 制品规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | 宽度 | 所需机器 |
| 80～200um | 8～14m | 一台机器可同时实现 |
| 200～600um | 6～10m | 一台机器可同时实现 |
| 600～1000um | 5～7m | 一台机器可同时实现 |

2适用原料：LLDPE，mLLDPE，LDPE，EVA

1. 用途：温室薄膜，池塘养虾衬膜

4.吹膜机组配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJ-135/30挤出机 | 5套 |
| 2 | 液压快速换滤网装置 | 5套 |
| 3 | 液压站 | 1个 |
| 4 | 五层共挤模具Ф1600mm | 5套 |
| 5 | 机头 | 1套 |
| 6 | 风环 | 1套 |
| 7 | 机头IBC内冷装置 | 1套 |
| 8 | 牵引机架 | 1套 |
| 9 | 二次牵引机 | 1套 |
| 10 | 中心收卷机 | 1套 |
| 11 | 计算机集中控制系统 | 1套 |

1. 外形尺寸：18000×16000×24000mm

6.总功率：约1600kw

7.最大挤出量：1500kg/h

8.交货时间：首批款后180天

9.价格：780,000USD/台

**备注：贵公司提出的前四条要求，在同一台设备上全部实现是不可能的。因为厚度与宽度的差别太大，以上配套是我公司为贵公司设计的分步实现配套方案。**

1. **3FM1700 三层共挤吹膜机组**

1.制品规格:厚度：10～50um；宽度：0.7～3m,一台机器可同时生产。

2.适用原料： LDPE、LLDPE、EVA、LDPE与LLDPE、EVA混合

3.用途：农业用薄膜

4.吹膜机组配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJ--50/30挤出机 | 3台 |
| 2 | 3FM350三层吹膜机头 | 1台 |
| 3 | F-1200双风口风环 | 1套 |
| 4 | QY1700牵引装置 | 1套 |
| 5 | 1700摩擦卷取机 | 1套 |
| 6 | 电器控制系统 | 1套 |

5.最大挤出量：约260kg/h

6.交货时间：首批款后60天

7.价格：58,000USD/台