# 内镶贴片式滴灌带生产线报价

 内镶贴片式滴灌带生产线是我公司借鉴国内外设备的优势技术结合我单位技术而开发的新一代高速薄壁滴灌带生产线。

**产品性能及特点**

* 本产品全线同步提速、自动化程度高、操作简单
* 触摸屏一体化控制
* 真空水箱带有加温恒定功能
* 断管检测、管壁破损检测 收卷识别自动换卷功能

**技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.N. | 项目 | 高速生产线参数 | 低速生产线参数 |
| 1 | 滴灌带直径 | 16mm | 16mm |
| 2 | 管壁厚度 | 0.18—0.6mm | 0.2-0.6mm (可达到 1.0/1.2mm) |
| 3 | 单螺杆挤出机 | SJ-75/33 | SJ-65/33 |
| 4 | 生产速度 | 110m/min (300mm 间距) | 70m/min (300mm 间距) |
| 5 | 滴头辨识类型 | 识别槽 | 识别槽 |
| 6 | 滴头筛选速度 | 500 pcs/min | 500 pcs/min |
| 7 | 中心线高度 | 1000mm | 1000mm |
| 8 | 滴头间距 | 100mm—1400mm | 100mm—500mm |
| 9 | 钻孔速度 | 450 pcs/min | 400 pcs/min |
| 10 | 滴管带每卷长度 | 500m—2500m | 500m—2000m |
| 11 | 总装机容量 | 100Kw | 70Kw |
| 12 | 最大挤出量 | 140Kg | 100Kg |
| 13 | 生产线的外形尺寸（长×宽×高） | 32m\*4m\*3m | 25m\*4m\*3m |
| 14 | 整条线的重量 | 5800kg | 5300kg |

**设备报价：**高速生产线 **180，000 USD** 低速生产线 **120，000 USD**

Laiwu Huaya Polymer Sci.&Tech. Co.,Ltd

2015.12.14