Estimado José María Luzón


Gracias por su respuesta!

**1.** De acuerdo con sus requisitos, por favor véase las especificaciones y la cotización:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modelo** | **VCR30** | **VCR30** |
| **Dimensión (L\*P\*A)** | 4.0 x 3.0 x 2.5 m | |
| **Volumen** | 30 m³ | |
| **Capacidad de almacenamiento sugerido** | 7 tons | |
| **Rango de temperatura** | **0 ~ -5 ℃ para almacenamiento de frutas & vegetables (ajustable)** | **-18 ~ -20 ℃ para almacenamiento de carne & naruscis (ajustable)** |
| **Fuente de alimentación** | 220V, 60 Hz, monofásico | 220V, 60 Hz, trifásico |
| **Compresor** | **2 \* 1.5 hp**  **Compresor de Aspera de Italia** | **2 hp**  **Compresor de Bitzer de Alemania** |
| **Tamaño de puerta** | 1 puerta abatible (0.9 x 1.8 m) | |
| **Material de panel aislado** | Placa de acero de color de doble lado intercalada con poliuretano | |
| **Espesor del panel de cámara aislada** | 100 mm | 150 mm |
| **Densidad del panel de cámara aislada** | 42 kg / m³ | |
| **Precio FOB** |  |  |

**2.** La cámara frigorífica consiste principalmente en **4 partes**, panel de cámara aislada prefabricada, unidad de compresor, enfriador de aire y caja de control eléctrico.

Quería compartir nuestro video en Youtube de cómo ensamblar la cámara frigorífica cuando la reciba, espero que le guste: <https://www.youtube.com/watch?v=zhmQqoq2eVU>



**Unidad de compresor de Bitzer de Alemania       Compresor de Aspera de Italia**

  
**Enfriador de aire                                Paneles aislados**

**\*Sr. Luzón, si nuestros productos de cámara frigorífica cumplen con su demanda?**

Espero su respuesta.

Gracias

Saludos,  
**Jamko Ye (Gerente de ventas)**