MP320

MINI-Tri приемопередатчик

Функциональное описание:

DTMF кодирование

Функция сигнализации

Функция монитор

CTCSS / DCS функция

трехдиапазонный мобильной радиосвязи

канала для установки имени

Память FM-радио

Дистанционное умение дистанционного электрошокового

25W (УКВ) / 20 Вт (UHF) Выходная мощность

MP300

MINI двойной приемопередатчик

Функциональное описание:

DTMF кодирование

Функция л сигнализации

Функция л монитор

CTCSS / DCS функция

 двухполосный мобильной радиосвязи

 канала для установки имени

Память FM-радио

Дистанционное умение дистанционного электрошокового

 25W (УКВ) / 20 Вт (UHF) Выходная мощность

v8

Двойной дисплей Band Dual

Функциональное описание:

 Функция VOX

Функция л сигнализации

DTMF кодируются

 Встроенный светодиодный фонарик

Встроенный RX CTCSS / DCS сканирования

Радиоприемник л Коммерческий FM (65MHz-108MHz)

 Функция OFFSET

л Встроенная блокировка клавиатуры

 Программируемый с помощью ПК

Тон конца передачи

прием Crossband / передача

v2000

Водонепроницаемый Dual Band

Функциональное описание:

CTCSS и DCS

Функция л VOX

Высокий / средний / низкой мощности

 128 каналов памяти

 DTMF аварийной сигнализации

 IP57 от пыли и водонепроницаемый

FM-радио

 подсветка дисплея

Встроенный светодиодный фонарик

Функция экономии батареи л

 Широкополосные / набор узкополосных

A9

10Вт высокой мощности

Функциональное описание:

Мониторинг

CTCSS / CDCSS

10Вт высокой мощности питания

Широкий / установка Узкополосный

Занят канала блокировки (BCL)

Настройка функции л Программирование

TOT

Сканирование

Функция л VOX

DTMF кодирование

Уровни л шумоподавления

Голосовые подсказки

DP880

DMR портативное радио

Функциональное описание:

DTMF Encode и Decode

IP67 Водонепроницаемый стандарт

двойной емкости Режим повторителя

Технология коррекции ошибок л Цифровой

вызовов, все вызова, групповой вызов, экстренный вызов

Текст сообщения

 Basic Encryption

DMR Digital Radio

5W / 1W выходная мощность

2000mAh литий-ионная аккумуляторная батарея

D900

DMR Digital Radio

Функциональное описание:

Шифрование речи л Цифровой

Обсуждение вокруг и экономии энергии

Поддержка частной группы и все вызовов

Соответствуют с DMR Tier I и II стандарта

1.8 "красочный ЖК-дисплей высокой четкости

Совместимость с MOTOTRBO Digital Radio

устранение л Хвост

Функция л монитор

Функция л Сообщение

Функция л Сканирование

 DMR Digital Radio

D9000

Большой дисплей Dual Band

Функциональное описание:

л ЖК-дисплей с 8 ярких цветовых вариантов

Функция л реле U-U / V-V / U-V / V-U

Наличие функции руки микрофон

DTMF тон 2/5 включить функцию электрошокового

 Высокий / средний / по выбору с низким энергопотреблением

Connected с 12 / 24V источник питания

двухполосный монитор AF

Quad Band мобильных радио

преобразования аудио л Автомобильный FM

Большой матричный ЖК-дисплей

Показываются головка управления дисплеем

Функция сканирования л Многофункциональный ???

MINI8

Большой дисплей Dual Band

Функциональное описание:

Функция Scrambling

Тайм-аут таймера предупреждения

Функция сигнала тревоги Низкий уровень заряда

CTCSS интервала QT / Digital CTCDD DQT

широкополосных и узкополосных Выберите

Частота защиты чтения Пароль

Занят замок

Сканирование

Тайм-аут таймера

Функция л VOX

Функция л отчетности

Функция л Энергосберегающий