MP320  
  
MINI-Tri приемопередатчик  
  
Функциональное описание:  
  
DTMF кодирование  
  
Функция сигнализации  
  
Функция монитор  
  
CTCSS / DCS функция  
  
трехдиапазонный мобильной радиосвязи  
  
канала для установки имени  
  
Память FM-радио  
  
Дистанционное умение дистанционного электрошокового  
  
25W (УКВ) / 20 Вт (UHF) Выходная мощность

MP300  
  
MINI двойной приемопередатчик  
  
Функциональное описание:  
  
DTMF кодирование  
  
Функция л сигнализации  
  
Функция л монитор  
  
CTCSS / DCS функция  
  
 двухполосный мобильной радиосвязи  
  
 канала для установки имени  
  
Память FM-радио  
  
Дистанционное умение дистанционного электрошокового  
  
 25W (УКВ) / 20 Вт (UHF) Выходная мощность  
  
  
v8  
  
Двойной дисплей Band Dual  
  
Функциональное описание:

Функция VOX  
  
Функция л сигнализации  
  
DTMF кодируются  
  
 Встроенный светодиодный фонарик  
  
Встроенный RX CTCSS / DCS сканирования  
  
Радиоприемник л Коммерческий FM (65MHz-108MHz)  
  
 Функция OFFSET  
  
л Встроенная блокировка клавиатуры  
  
 Программируемый с помощью ПК  
  
Тон конца передачи  
  
прием Crossband / передача  
  
  
v2000  
  
Водонепроницаемый Dual Band  
  
Функциональное описание:  
  
CTCSS и DCS  
  
Функция л VOX  
  
Высокий / средний / низкой мощности  
  
 128 каналов памяти  
  
 DTMF аварийной сигнализации  
  
 IP57 от пыли и водонепроницаемый  
  
FM-радио  
  
 подсветка дисплея

Встроенный светодиодный фонарик  
  
Функция экономии батареи л  
  
 Широкополосные / набор узкополосных  
  
   
  
A9  
  
10Вт высокой мощности  
  
Функциональное описание:

Мониторинг  
  
CTCSS / CDCSS  
  
10Вт высокой мощности питания  
  
Широкий / установка Узкополосный  
  
Занят канала блокировки (BCL)  
  
Настройка функции л Программирование  
  
TOT

Сканирование  
  
Функция л VOX  
  
DTMF кодирование  
  
Уровни л шумоподавления  
  
Голосовые подсказки  
  
   
  
DP880  
  
DMR портативное радио  
  
Функциональное описание:  
  
DTMF Encode и Decode  
  
IP67 Водонепроницаемый стандарт  
  
двойной емкости Режим повторителя  
  
Технология коррекции ошибок л Цифровой  
  
вызовов, все вызова, групповой вызов, экстренный вызов  
  
Текст сообщения  
  
 Basic Encryption  
  
DMR Digital Radio  
  
5W / 1W выходная мощность  
  
2000mAh литий-ионная аккумуляторная батарея  
  
   
  
D900  
  
DMR Digital Radio  
  
Функциональное описание:  
  
Шифрование речи л Цифровой  
  
Обсуждение вокруг и экономии энергии  
  
Поддержка частной группы и все вызовов  
  
Соответствуют с DMR Tier I и II стандарта  
  
1.8 "красочный ЖК-дисплей высокой четкости  
  
Совместимость с MOTOTRBO Digital Radio  
  
устранение л Хвост  
  
Функция л монитор  
  
Функция л Сообщение  
  
Функция л Сканирование

DMR Digital Radio  
  
   
  
D9000  
  
Большой дисплей Dual Band  
  
Функциональное описание:  
  
л ЖК-дисплей с 8 ярких цветовых вариантов  
  
Функция л реле U-U / V-V / U-V / V-U  
  
Наличие функции руки микрофон  
  
DTMF тон 2/5 включить функцию электрошокового

Высокий / средний / по выбору с низким энергопотреблением  
  
Connected с 12 / 24V источник питания  
  
двухполосный монитор AF  
  
Quad Band мобильных радио  
  
преобразования аудио л Автомобильный FM  
  
Большой матричный ЖК-дисплей  
  
Показываются головка управления дисплеем  
  
Функция сканирования л Многофункциональный ???  
  
   
  
MINI8  
  
Большой дисплей Dual Band  
  
Функциональное описание:  
  
Функция Scrambling   
  
Тайм-аут таймера предупреждения  
  
Функция сигнала тревоги Низкий уровень заряда  
  
CTCSS интервала QT / Digital CTCDD DQT  
  
широкополосных и узкополосных Выберите  
  
Частота защиты чтения Пароль  
  
Занят замок  
  
Сканирование  
  
Тайм-аут таймера  
  
Функция л VOX  
  
Функция л отчетности  
  
Функция л Энергосберегающий