**您好,我给您发了机器YD-PL600C的详细信息**

|  |  |
| --- | --- |
| Пункт  | 2900( 其它大小已经告知了 )  |
| Jumbo 辊轴的宽度 | 2850 мм ( 其它大小已经告知了 )  |
| Jumbo直径  | ≤ Φ 2500-3000 Мм ( 其它大小已经告知了 )  |
| Jumbo大小  | Φ 76 мм , Shaftless Тип (没货)  |
| 辊轴的直径 | Φ 90 ~ Φ 135 мм  |
| 卷中心的直径 | Φ 38 ~ Φ 50 мм  |
| 穿孔的大小 | 90~ 160 мм ( 其它大小已经告知了 )  |
| 孔 | 6 шт. Sprial 上孔, 延长使用寿命 |
| Перемотка назад Тип  | Нон-стоп  |
| 整套参数 | HMI  |
| 无芯 назад  | 真空吸入(专利保护)  |
| 交替的缠绕 | 基本的 (专利保护)  |
| 系统  | 基本整合 |
| 指挥系统 | Plc, 逆变器, 光电机械一体化  |
| 张力控制  | 编码器,逆变器  |
| 输送 | 输送器, 输送带, телевизор с пояса  |
| 运行速度 | 600 米/分 |
| 交替速度 | 30 本/分 |
| Backstand  | 1 ~ 3PLY (客户认可), 独立装置 |
| 功率 | AC380V 50 伺服电动机 |
| 风力系统  | 0.5~ МПа   |
| T30 封口胶 | 专利保护 |
| 粘合系统 | 活塞式封嘴, 两条管道 |
| 速度  | 30 本/分 |
| 舞步长度 | 5-30 мм  可调节 |
| 本子直径  | Φ60-130 мм  |
| 种类 :  |
| 印压 | 橡胶刚,  |
| 印压边缘  | 钢  |

**蓄能装置**

|  |  |
| --- | --- |
| Пункт  | 2900  |
| 本子直径 | 2850 мм  |
| 本子直径 | Φ90 ~ Φ 135 мм  |
| 有效数量 | 300 本 |
| 速度  | 20本/分 |
| 功率 | 3KW  |

**LS160-4L бревна видел**

|  |  |
| --- | --- |
| 本子长度  | 1500 мм-2700 мм  |
| RSS  | Servo 供给系统  |
| 速度 | 160 切/分 , 4 卷/切割  |
| 输送管道 | 4 条管道  |
| 磨光系统 | 风力磨光, 操作面板可以设置参数  |
| 圆圈直径 | Φ 610 мм  |
| 切割容差  | ± 1 мм  |
| 大小  | Φ90 ~ 135 мм  |
| 吸尘系统 | 吸走织布和磨光尘  |
| 指挥系统  | PLC  |
| 设备  | 主要的发动机 : КВт    |

高速包装机水平包装每次4-8卷,并向8-10卷,样品通过文件(照片)发给您了,谢谢.