**您好,我给您发了机器YD-PL600C的详细信息**

复卷系统

|  |  |
| --- | --- |
| 条款 | 2900( 其它大小已经告知 ) |
| Jumbo 卷材的宽度 | 2850 мм ( 其它大小已经告知 ) |
| Jumbo直径 | ≤ Φ 2500-3000 Мм ( 其它大小已经告知 ) |
| Jumbo大小 | Φ 76 мм , Shaftless 型号 (没货) |
| 卷材的直径 | Φ 90 ~ Φ 135 мм |
| 卷材中心的直径 | Φ 38 ~ Φ 50 мм |
| 穿孔的大小 | 90~ 160 мм ( 其它大小已经告知) |
| 孔 | 6 个. Sprial 上孔, 延长使用寿命 |
| 复卷类型 | 不停歇 |
| 整套参数 | HMI |
| Coreless | 真空吸入(专利保护) |
| 交替的缠绕 | 基本的 (专利保护) |
| 系统 | 基本整合 |
| 指挥系统 | Plc, 逆变器, 光电机械一体化 |
| 张力控制 | 编码器,逆变器 |
| 输送 | 输送器, 输送带, 摄像带 |
| 运行速度 | 600 米/分 |
| 交替速度 | 30 本/分 |
| Backstand | 1 ~ 3PLY (客户认可), 独立装置 |
| 功率 | AC380V 50 伺服电动机 |
| 风力系统 | 0.5~ МПа |
| T30 封口胶 | 专利保护 |
| 粘合系统 | 活塞式封嘴, 两条管道 |
| 速度 | 30 本/分 |
| 尾部长度 | 5-30 мм  可调节 |
| 本子直径 | Φ60-130 мм |
| 种类 : | |
| 印压 | 橡胶刚, |
| 印压边缘 | 钢 |

**蓄能装置**

|  |  |
| --- | --- |
| 条款 | 2900 |
| 本子直径 | 2850 мм |
| 本子直径 | Φ90 ~ Φ 135 мм |
| 有效数量 | 300 本 |
| 速度 | 20本/分 |
| 功率 | 3KW |

**LS160-4L 圆木**

|  |  |
| --- | --- |
| 本子长度 | 1500 мм-2700 мм |
| RSS | Servo 供给系统 |
| 速度 | 160 切/分 , 4 卷/切割 |
| 输送管道 | 4 条管道 |
| 磨光系统 | 风力磨光, 操作面板可以设置参数 |
| 圆圈直径 | Φ 610 мм |
| 切割容差 | ± 1 мм |
| 大小 | Φ90 ~ 135 мм |
| 吸尘系统 | 吸走织布和磨光尘 |
| 指挥系统 | PLC |
| 设备 | 主要的发动机 :千瓦 |

高速包装机水平包装每次4-8卷,立向8-10卷,样品通过文件(照片)发给您了,谢谢.