把下面的中文内容翻译成俄语

1. 化学混凝土添加剂

混凝土添加剂

混凝土外加剂

化学外加剂

MUHU牌混凝土外加剂，1988年成立，中国生产制造商，中国混凝土外加剂专业生产厂家

有聚羧酸减水剂，萘系减水剂，氨基减水剂，脂肪族减水剂，三聚氰胺减水剂

聚羧酸减水剂的专业生产厂家之一

萘系减水剂的专业生产厂家之一

提供聚羧酸减水剂的生产设备，技术配方和技术转让服务

提供复配混凝土外加剂的生产设备，技术配方及技术转让服务

提供优质产品及专业化技术支持

全自动化生产线 PLC触摸屏控制面板 低位投料 自动计量 自动投料

一键式操作 提供专业的一站式服务

2. 聚羧酸高效减水剂 

 聚羧酸高性能减水剂

 聚羧酸减水剂

MUHU牌聚羧酸高效减水剂有PC-F(50%)和PC-G(50%)两种型号

MUHU牌聚羧酸减水剂有PC-P ,PC-F，PC-G和PC-E三种型号

PC-P ，粉体，含量98%， 高减水率，干混砂浆中使用混凝土外加剂的最佳选择之一

PC-F，液体，浓度是50%，高减水率，产品满足ASTM C 494 Type F标准。

PC-G，液体，浓度是50%，长时间保持混凝土坍落度无损失，缓凝型聚羧酸高效减水剂，产品满足ASTM C 494 Type F和Type G标准。

提供聚羧酸减水剂的生产设备和技术转让服务

3. 萘磺酸盐甲醛缩合物

MUHU牌萘系高效减水剂

萘系减水剂

分为UNF-5(硫酸纳含量＜18%）和FDN(硫酸纳含量＜5%）两种型号产品，产品满足ASTM C 494 Type F标准。

中国生产商，工厂位于北京，专业生产混凝土外加剂，工厂成立于1988年

4. 氨基系高效减水剂

 氨基系减水剂

型号为AS,高减水率，低掺量，中国北方最大的生产基地

5. 脂肪族系高减水剂

 脂肪族系减水剂

型号为AK,高减水率，低掺量，适合严寒天气及油井行业使用的外加剂

6. 三聚氰胺系高效减水剂

 三聚氰胺系减水剂

 型号为SM-P，高减水率，尤其适合于硫铝酸盐水泥，干混砂浆中使用外加剂的最佳选择之一