A quien corresponda:

Me pueden cotizar lo siguiente, L.A.B. México, D.F.

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Unidad |
| Cabeza de cementa para tubería de revestimiento de 20" (doble tapón). | Pieza |
| Cabeza de cementar para tubería de revestimiento de 20" (tapón sencillo). | Pieza |
| Cabeza de cementa para tubería de revestimiento de 16" (doble tapón). | Pieza |
| Cabeza de cementar para tubería de revestimiento de 16" (tapón sencillo). | Pieza |
| Cabeza de cementa para tubería de revestimiento de 13 3/8" (doble tapón). | Pieza |
| Cabeza de cementa para tubería de revestimiento de 11 3/4" a 11 7/8" (doble tapón). | Pieza |
| Cabeza de cementa para tubería de revestimiento de 9 5/8" a 9 7/8" (doble tapón). | Pieza |
| Cabeza de cementa para tubería de revestimiento de 7" a 7 5/8" (doble tapón). | Pieza |
| Cabeza de cementar y undiad de Stab-in para Tp de 5" y Tubería de revestimiento de 20" | Pieza |
| Cabeza de cementar y undiad de Stab-in para Tp de 5" y Tubería de revestimiento de 16" | Pieza |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 20" K-55, 19lb/pie BCN, incluye Zapata guía, cople flotador y/o diferencial,  tapón superior (Limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 20" antares K-55, 94lb/pie molible con PDC, incluye Zapata, guia, cople flotador y/o diferencial molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 20" Drill Quip K-55, 94lb/pie molible con PDC, incluye Zapata, guia, cople flotador y/o diferencial molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 16",  109lb/pie, P-110, HD 521,  incluye Zapata guía, cople flotador y/o diferencial  molible con barrera PDC, cople diferencial de autollenado molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 16" antares K-55, 75lb/pie HD 521, incluye Zapata, guía, cople flotador No-rotatorio, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 13 3/8", P-110, 72 a 77lb/pie BCN, incluye Zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 13 3/8", P-110, 62-72lb/pie HD-521, incluye Zapata guía, cople diferencial molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 13 3/8" P-110, 68-72lb/pie DINO VAM, incluye zapata guía, cople diferencial molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 13 3/8" P-110, 68-72lb/pie Drill quip, incluye zapata guía, cople diferencial molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 13 3/8" P-110, 68-72lb/pie Antares, incluye zapata guía, cople diferencial molible con barrera PDC, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 7/8" TAC-140 62.8 lbs/pie VAM F JL, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 7/8", 62.8 lbs/pie, P-110 VAM SLIJ-II ó HDSLX incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 7/8", 62.8 lbs/pie, P-110 HD 513 incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 5/8", N-80, 53.5 lbs/pie BCN, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de  9 5/8", P-110, 53.5 lbs/pie VAM SLIJ-II, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 5/8", P-110, 53.5 lbs/pie VAM FJL, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 5/8", P-110, 53.5 lbs/pie HD-513, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimieto de 9 5/8", N-80, 47 lbs/pie HDSLX, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 9 5/8", N-80, 47 lbs/pie VAM FJL, incluye zapata guía, cople flotador no rotatorio, tapón superior (limpiador) y tapón (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 7" P-110, 29 a 35 lbs/pie VAM FJL, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 7" P-110, 32 a 35 lbs/pie VAM SLIJ-II, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de 7" P-110, 29 a 35 lbs/pie BCN, incluye zapata guía, cople diferencial, tapón superior (limpiador) y tapón inferior (diafragma). | Conjunto |

|  |  |
| --- | --- |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica 9 5/8", P-110, VFJL | Pieza |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, VFJL | Pieza |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica 9 5/8", P-110, HDSLX | Pieza |
| (48) Cople de cementación mútiple (dos etapas) con apertura hidráulica 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, HDSLX. | Pieza |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, HD513. | Pieza |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, VAM SLIJ-II. | Pieza |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica de 13 3/8", P-110, 72lbs/pie, HD521. | Pieza |
| (48) Cople de cementación múltiple (dos etapas) con apertura hidráulica de 13 3/8", P-110, 72lbs/pie, BCN. | Pieza |

Agradezco de antemano su amable respuesta.

Atentamente,

*Victoria López S.*

*D.S. Internacional de México, S.A. de C.V.*

*Tel. (55) 55492887*

*Fax (55) 56894028*

[dsint1mex@prodigy.net.mx](mailto:dsint16mex@prodigy.net.mx)