你好，能否发送如下产品报价, L.A.B. México, D.F.

|  |  |
| --- | --- |
| 描述 | 单位 |
| 20"套管用水泥头 (双塞). | 个 |
| 20"套管用水泥头 (单塞). | 个 |
| 16"套管用水泥头 (双塞) . | 个 |
| 16"套管用水泥头 (单塞). | 个 |
| 13 3/8"套管用水泥头 (双塞). | 个 |
| 11 3/4" 11 7/8"套管用水泥头 (双塞). | 个 |
| 9 5/8" - 9 7/8"套管用水泥头 (双塞). | 个 |
| 7" - 7 5/8"套管用水泥头 (双塞). | 个 |
| 20"套管和5"Tp用水泥头和Stab-in unit | 个 |
| 16"套管和5"Tp用水泥头和Stab-in unit | 个 |
| (311) 19lb/ft BCN K-55 20"套管封固套件, 包含引鞋，浮动式接头或差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 94lb/ft millable with PDC, K-55 20" antares套管封固套件,包含引鞋，浮动式接头或差动接头（millable with PDC），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 94lb/ft millable with PDC, K-55 20" Drill Quip套管封固套件, 包含引鞋，浮动式接头或差动接头（millable with PDC），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) Conjunto para cementar tubería de revestimiento de,  109lb/ft, P-110, HD 521, 16"套管封固套件，包含引鞋，浮动式接头或差动接头（millable with PDC），自填充差动接头（millable with PDC），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 75lb/ft HD 521, K-55 antares 16"套管封固套件，包含引鞋，非旋转浮动式接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 72 - 77lb/ft BCN, P-110, 13 3/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 62-72lb/ft HD-521, P-110, 13 3/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头（millable with PDC bit），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 68-72lb/ft DINO VAM, P-110, 13 3/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头（millable with PDC），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 68-72lb/ft Drill quip, P-110, 13 3/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头（millable with PDC），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 68-72lb/ft Antares, P-110, 13 3/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头（millable with PDC），上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 62.8 lbs/ft VAM F JL, TAC-140, 9 7/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 62.8 lbs/ft, P-110 VAM SLIJ-II 或 HDSLX, 9 7/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 62.8 lbs/ft, P-110 HD 513 9 7/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 53.5 lbs/ft BCN, N-80, 9 5/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 53.5 lbs/ft VAM SLIJ-II, P-110, 9 5/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 53.5 lbs/ft VAM FJL, P-110, 9 5/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 53.5 lbs/ft HD-513, P-110, 9 5/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 47 lbs/ft HDSLX, N-80, 9 5/8"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 47 lbs/ft VAM FJL, N-80, 9 5/8"套管封固套件，包含引鞋，非旋转浮动式接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 29 - 35 lbs/ft VAM FJL, P-110, 7"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 32 - 35 lbs/ft VAM SLIJ-II, P-110, 7"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |
| (311) 29 - 35 lbs/ft BCN, P-110, 7"套管封固套件，包含引鞋，差动接头，上塞（清洁器）和下塞(隔膜) | 套 |

|  |  |
| --- | --- |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 9 5/8", P-110, VFJL | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, VFJL | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 9 5/8", P-110, HDSLX | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, HDSLX. | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, HD513. | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 9 5/8", TAC-140 o TAC-110, VAM SLIJ-II. | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 13 3/8", P-110, 72lbs/pie, HD521. | 个 |
| (48) Multiple cementing coupling (two stages) with hydraulic opening 13 3/8", P-110, 72lbs/pie, BCN. | 个 |

期待回复，谢谢。

祝好

*Victoria López S.*

*D.S. Internacional de México, S.A. de C.V.*

*Tel. (55) 55492887*

*Fax (55) 56894028*

dsint1mex@prodigy.net.mx