Размер для справок: 参考大小

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002:Н14, н 14 所有容差都是按照国家标准的

Шероховатость обрабатываемых поверхность Ra 12.5 表面加工粗糙度

Острые кромки притупить. Заусенцы не допускаю 使用锋利的刀刃。钝的不适用

Перв. Примен：初次使用

Справ. Номер:参考数据

Подп. И дата: 题目和数据

Инв. Номер дубп. 原本资产数据

Взам инв. Номер 转换资产数据

Подп и дата: 题目和数据

Инв. Номер подп原本资产数据

Изм .Лист 转换页数

Проб. 试样 Т. Контр Н. Контр Утб

Номер докум.文件编号Смирноб С.Е. Комборов. С.А Комбооов С.А

Додп.Дата题目和数据

Лит.页数

Масса.重量

Масштаб 大小尺寸

ЗОА НИЦ «Инкомсисмен» 公司名称