|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | 名称  | **参数** |
| 1  | 产品名称 | **金属液压切割机**  |
| 2  | 工厂名称 | #  |
| 3  | 产品名称 | 生产各种厚度不超过100毫米的钢板 |
| 4  | 制造产地 | #  |
| 5  | 厂家  | #  |
| 6  | 技术性能 | 工作压强不小于 380 МПа, 水流速度不超过 3,7 升/分钟., 喷嘴最大直径不超过 0,33 мм, 发动机功率不超过 37 КВт, 380 В 轴位移不超过 X=1500 мм, Y=2000 мм, Z=150 мм. 重复精度±0,05 мм 切割精度 ±0,1 мм 数控程序,  |
| 7  | 标准 | #  |
| 8  | 制作材料 | 工作台横梁是由挤压铝合金制成的。所有部件由不锈钢、铝制成，表面富有保护漆  |
| 9  | 外观 | #    |
| 10  | 配套设备 | 数控程序，工作台，液压泵集成热交换器，三级水过滤器，油脂过滤，污染警报，油温信号灯 |
| 11  | 包装大小  (长、宽、高)  | #  |
| 12  | 重量 | 不超过3000 кг.  |
| 13  | 生产年份 | 2016 г.  |
| 14  | 其它技术参数  | 工作台有两边载重（龙门式），机身和操作台是独立的结构 |
| 15  | 数量  | 1 台  |
| 16  | 运送地点 | 阿拉木图地区，伊利地区，波克罗夫卡街道13A号， «Волковгеология»  «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации» 股份公司 |
| 16  | 交付时间 | 双方签订合同60天内 |
| 17  | 保质期 | 交付之日起12个月 |
| 18  | 服务期 | 使用之日器至少8年 |