|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | 名称 | **参数** |
| 1 | 产品名称 | **金属液压切割机** |
| 2 | 工厂名称 | # |
| 3 | 产品名称 | 生产各种厚度不超过100毫米的钢板 |
| 4 | 制造产地 | # |
| 5 | 厂家 | # |
| 6 | 技术性能 | 工作压强不小于 380 МПа, 水流速度不超过 3,7 升/分钟., 喷嘴最大直径不超过 0,33 мм, 发动机功率不超过 37 КВт, 380 В  轴位移不超过 X=1500 мм, Y=2000 мм, Z=150 мм.  重复精度±0,05 мм  切割精度 ±0,1 мм  数控程序, |
| 7 | 标准 | # |
| 8 | 制作材料 | 工作台横梁是由挤压铝合金制成的。所有部件由不锈钢、铝制成，表面富有保护漆 |
| 9 | 外观 | # |
| 10 | 配套设备 | 数控程序，工作台，液压泵  集成热交换器，三级水过滤器，油脂过滤，污染警报，油温信号灯 |
| 11 | 包装大小  (长、宽、高) | # |
| 12 | 重量 | 不超过3000 кг. |
| 13 | 生产年份 | 2016 г. |
| 14 | 其它技术参数 | 工作台有两边载重（龙门式），机身和操作台是独立的结构 |
| 15 | 数量 | 1 台 |
| 16 | 运送地点 | 阿拉木图地区，伊利地区，波克罗夫卡街道13A号， «Волковгеология»  «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации» 股份公司 |
| 16 | 交付时间 | 双方签订合同60天内 |
| 17 | 保质期 | 交付之日起12个月 |
| 18 | 服务期 | 使用之日器至少8年 |