PANASERI公司设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 数量 | 描述 |
| 空集装箱式蒸发器 | 100升 | 这是一台对液体进行蒸发和浓缩的设备。目前我们的工艺可以去除含有5%生物碱的水，配合这台设备，我们将其浓缩到25%或更多。 材质：不锈钢 |
| Continued bain-marie | 100 个/时 | 这是一台对装有豆类袋子进行巴氏杀菌的设备，需要时一台半自动的设备，具备时间和温度控制，需要能将产品从一个热的框制容器移动到另外一个冷的容器中  材质：不锈钢 |
| 液体和豆类线形剂量机 |  | 豆类和液体热包装机，对包装封口后进行巴氏杀菌。包装为250g（200g豆类和50ml液体） 材质：不锈钢 |
| 高压灭菌器 | 200 升 | 豆类罐子巴氏杀菌设备，通常经由高压灭菌30-45分钟。 篮筐尺寸定制 材质：不锈钢 |
| 炖锅 | 150 或 200 升 | 不同食品产品的炖制设备 材质：不锈钢 |