|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Shenzhen Zastone technology co.,ltd Cell: 86-1304868296 Email: sales04@zastone.cn  Skype:sales04@zastone.cn Whatsapp:+86 13045868296** | | | | | |
|
|
|
|
|
| **V2000** | **البند** | **المواصفات** | |  | | --- | |  | | |
| **الوظائف والمميزات** | **مقاومة الغبار ومقاوة المياه IP57 (لا غوص) تبديل بالطاقة العالية والمنخفضة توفير البطارية الإضاءة الخلفية التلقائية موجه صوت برنامج يدوي أو حاسوب قفل لوحة المفاتيح التلقائي ثنائي الموجات، العرض المزدوج والاستعداد المزدوج الإنذار في طوارئ وظيفة مسح Priory إنذار عند البطارية المنخفضة الساعة المزدوجة بنطاقات متقاطعة U/V** |
|
| **نطاق التردد** | **65MHz – 108MHz (استقبال راديو FM تجاري فقط)**  **VHF: 136MHz-174MHz (Rx/Tx)**  **UHF: 400MHz-520MHz(Rx/Tx)** |
| **القناة** | **تبلغ 128 قناة** |
| **مسافة التواصل** | **3-5KM** |
| **وضع العمل** | **Simplex أو semi-duplex** |
| **الوزن، الأبعاد** | **58mm x 110mm x 32mm，0.2kg** |
| **سعر العينة (EXW): 32USD/أقل من 10PCS: 29.5USD** | | | |
|