|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Shenzhen Zastone technology co.,ltdCell: 86-1304868296 Email: sales04@zastone.cn Skype:sales04@zastone.cn Whatsapp:+86 13045868296** |
|

 |
|
|
|
|
|
| **V2000** | **البند** | **المواصفات** |

|  |
| --- |
| 　 |
|

 |
| **الوظائف والمميزات** | **مقاومة الغبار ومقاوة المياه IP57 (لا غوص)تبديل بالطاقة العالية والمنخفضةتوفير البطاريةالإضاءة الخلفية التلقائيةموجه صوتبرنامج يدوي أو حاسوبقفل لوحة المفاتيح التلقائيثنائي الموجات، العرض المزدوج والاستعداد المزدوجالإنذار في طوارئوظيفة مسح Prioryإنذار عند البطارية المنخفضةالساعة المزدوجة بنطاقات متقاطعة U/V** |
|
| **نطاق التردد** | **65MHz – 108MHz (استقبال راديو FM تجاري فقط)****VHF: 136MHz-174MHz (Rx/Tx)****UHF: 400MHz-520MHz(Rx/Tx)** |
| **القناة** | **تبلغ 128 قناة** |
| **مسافة التواصل** | **3-5KM** |
| **وضع العمل** | **Simplex أو semi-duplex** |
| **الوزن، الأبعاد** | **58mm x 110mm x 32mm，0.2kg** |
|  **سعر العينة (EXW): 32USD/أقل من 10PCS: 29.5USD** |
|