|  |
| --- |
| **Especificaciones de YS-CSD-450 (profundidad de dragado de 15m)** |
| Items  | Especificaciones | Notas |
| Longitud total | 36.6m |   |
| Longitud del casco | 26.0m |   |
| Profundidad del casco | 1.8m |   |
| Anchura del casco | 6.0m |   |
| Potencia principal | 1000KW  | JICHAI |
| Motor auxiliar | 30KW  HYDRAULIC SYSTEM | WEICHAI POEER |
| Modelo de bomba | WN-350   | SHIJIZHUANG |
| Diámetro de succión de bomba | 450mm |   |
| Diámetro de descarga de bomba | 350mm |   |
| Profundidad de dragado | 15m |   |
| Capacidad de flujo de agua | 3000m^3/h |   |
| Distancia de descarga | 1500m |   |
| Peso de trabajo | 150T |   |
| Estaca | 450mm dos sets | 18m |
| Cabrestantes | 3 sets |   |
| Sistema de operación | Sistema de control PLC e hidráulico más avanzado |   |
| Piezas de repuesto | Herramientas para sellos de aceite y diesel, soldadoras y entre 70 items. |   |
| Tiempo de entrega | Nueva draga en existencia, entrega en 3 días |   |