|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Especificaciones de YS-CSD-450 (profundidad de dragado de 15m)** | | |
| Items | Especificaciones | Notas | |
| Longitud total | 36.6m |  | |
| Longitud del casco | 26.0m |  | |
| Profundidad del casco | 1.8m |  | |
| Anchura del casco | 6.0m |  | |
| Potencia principal | 1000KW | JICHAI | |
| Motor auxiliar | 30KW  HYDRAULIC SYSTEM | WEICHAI POEER | |
| Modelo de bomba | WN-350 | SHIJIZHUANG | |
| Diámetro de succión de bomba | 450mm |  | |
| Diámetro de descarga de bomba | 350mm |  | |
| Profundidad de dragado | 15m |  | |
| Capacidad de flujo de agua | 3000m^3/h |  | |
| Distancia de descarga | 1500m |  | |
| Peso de trabajo | 150T |  | |
| Estaca | 450mm dos sets | 18m | |
| Cabrestantes | 3 sets |  | |
| Sistema de operación | Sistema de control PLC e hidráulico más avanzado |  | |
| Piezas de repuesto | Herramientas para sellos de aceite y diesel, soldadoras y entre 70 items. |  | |
| Tiempo de entrega | Nueva draga en existencia, entrega en 3 días |  | |