|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPTION** | **code** | **QTY** |
| 液压放线牵引机, 最大载重量90 kN, 带有2 个绞盘，直径为580mm, 发动机 126 HP | 107/8/R | 1 |
| alternative: 液压放线牵引机, 最大载重量70 kN, 带有2个 绞盘，直径为400mm, 发动机 83 HP | 107/6/R | 1 |
| alternative: 液压放线牵引机, 最大载重量90 kN, 带有2个 绞盘，直径为580mm, 发动机 126 HP – 独立运动 | 107/8/R 独立运动 | 1 |
| alternative: 液压放线牵引机, 最大载重量45 kN, 带有2个 绞盘，直径为400mm, 发动机 63.9 HP  | 107/4/R | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 液压张力机/牵引机, 载重量90 kN, 张紧轮直径1200 mm, 回收发动机40 HP | 108/8/FA | 1 |
| alternative: 液压张力机/牵引机, 载重量70kN, 张紧轮直径1200 mm, 回收发动机40 HP  | 108/6/FA | 1 |
| alternative: 液压张力机/牵引机, 载重量45kN, 张紧轮直径1200 mm, 回收发动机29.8 HP  | 108/4/FA | 1 |
| 线盘拖车，载重量 7 Ton，带液压头 和连接管10 mt (用于连接108/4/FA张力机/牵引机) | CT0407-V0001+ CT040TI7-S0001+TU040TI7-010 | 2 |
| 钢制防回转电缆，直径16 mm,长度1000 mt，用于钢制线卷盘上，两端有环形扣( 用于 107/6/R 或 107/4/R牵引机) | 22.16.1000 | 1 |
| 钢制防回转电缆，直径18 mm, 长度800 mt用于钢制线卷盘上，两端有环形扣 (用于107/8/R牵引机) | 22.18.800 | 1 |
| 单放线滑车, 350x48 mm底部有凹槽, 铝制轮子 ，尼龙扇形区，用于 60 kV线缆 | 025/2/T | 30 |
| 单放线滑车, 650x68 mm底部有凹槽, 铝制轮子 ，尼龙扇形区，用于225 kV线缆 | 025/3/T | 30 |
| 液压电缆护套机120 Ton工作压力 700 bar六角扳手，最大65mm | P8120 | 1 |
| 电缆护套机用的电动液压泵发动机 5.5 HP工作压力700 bar | CM8000F | 1 |
| 电缆护套机-发动机连接管，3mt | T8120.003 | 1 |
| 压制铝或钢的模具 (六角扳手) | S8120… | 1 |