|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPORTATORE DI CABINE DI VERNICIATURA | | 2017 | |
|  |  |  |  |

Requisiti Speciali di Cabine Di Verniciatura

AZIENDA**： METCHAL I** DATA：**02.02.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Articolo | Descrizione Cabine di verniciatura | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dimensione Interna | Totale **7000x4000x3000**(LxWxH)mm / | | | | | | | | | | | | | | |
| Se non si è sicuri che la dimensione della cabina di verniciatura, si prega di compilare la dimensione delle merci che saranno dipinte. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dimensione delle merci | 2 section: (L) mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Isolamento del Pannello Parete | Lana di roccia □X | | | | | EPS □ | | | | | | | PU □ | | |
| 4 | Pannello del tetto | Lana di roccia □X | | | | | | | | | | EPS □ | | | | PU □ |
| 5 | Isolamento della porta principale | Lana di roccia □X | | | | | EPS □ | | | | | | | PU □ | | |
| 6 | La posizione della cabina di aspirazione e di scarico dell'aria | Destro □X | | | Sinistro □ | | | | | Posteriore □ | | | | | | Sopra □ |
| 7 | Materiale di struttura per cabina | Lega di alluminio □ | | | | | | Acciaio quadrato □X | | | | | | | | |
| 8 | Con seminterrato | UP GROUND □ | | | | | | DOWN GROUND □X | | | | | | | | |
| 9 | Senza seminterrato | PIT □X | Scarico da parete laterale □ | | | | | | | | | | Scarico da parete posteriore □ | | | |
| 10 | Griglia | Tutti □X | | 3 righe □ | | | | | 2 righe□ | | | | | Senza griglia □X | | |
| 11 | Rampa | Rampa di uscita □ | | | | | Rampa di entrare □ | | | | | | | Senza rampa □X | | |
| 12 | Bruciatore | Diretto (Gas) □ | | | | | GAS □X | | | | | | | OLIO □ | | |
| Una fase □ | | | | | | | | | Due fasi □X | | | | | |
| 14 | Stile della porta di accesso | Una porta □X | | | | Presa diretta attraverso □ | | | | | | | | | Otturatore elettrico □ | |
| 15 | Porta colore | BIANCA □ | | | | | ARANCIA □ | | | | | | | BLU □X | | |
| 16 | Cabina colore | BIANCA □ | | | | | ARANCIA □ | | | | | | | BLU □X | | |
| 17 | Luci laterali | VERTICALE □X | | | | ORIZZONTALE □ | | | | | | | | | Senza □ | |
| 18 | Pannello di controllo | Con □X (Tutti i componenti con CE) | | | | | | | | | Senza □ | | | | | |
| 19 | Voltaggio e frequenza di potenza | 3 PHASE x , 220/380 V, 5 0 Hz(eg: 3phase x 380V,50HZ) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAY BOOTHS IMPORTER | | 2017 | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Richieste speciali | 1. Illuminazione minima.1200 lux/m2, 2. porta di servizio 2000x800 3. invertitore per ogni motori elettrici , 4. tubi per aspirazione e di scarico dell'aria 16 pezzi 5. bruciatore a gas 6. flusso d'aria 30000 m3/h 7. Versione prezzo opzionale con EPS |