1. 机器名称
   1. 搅拌机用来搅拌固体粉末，型号：桶状，鼓状和双锥状，接触材料部分是由AISI 316L制成，发动机是防爆的
2. 技术要求

2.1 容量：50升

2.2 最打加载量：300千克

2.3 平稳控制混合器的选装速度

2.4 手动装载和卸载搅拌物

2.5 真空加载产品

2.6 套筒加热（乙二醇加热）

2.7 平稳开始、停止

2.8 设定搅拌时间

2.9 控制器（操控界面是俄语的，防护等级IP54）

2.10 自动打开加载排放阀

2.11 超载的设备具有流动性

2.12 防护

2.13 清洗系统

3. 其他要求

3.1 蒸汽消毒（SIP）

4. 文件

4.1 一套装备中应该具有以下文件（俄语版）：说明书、安装使用说明书、 验收测试证明，工厂测试证明、当场安装测试

符合安全要求的证书

接触产品部分的材料证书

机器上安装的一起校准证书

指定性能的图纸

备件清单：

4.5 国家注册证书

4.6 安全凭证

5. 认定

5.1 机器上该有标签、名称、产出年份、工厂编号