COTAÇÃO

Para: Master Box Embalagens Especiais Ltda

A atenção de: Jose

Data: 24 Maio, 2017

Máquina para fabricar caixas automática HM-500B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagem | Especifiação | Preço unitário FOB SHENZHEN, CHINA | Data de entrega |
| 5ECS9HUGO{Y$GIPW65N4YSJ | Tamanho máx. de caixa: 500x400x120mm | USD18250/set | 18 dias |
| Tamanho min. de caixa: 90x50x10mm |
| Velocidade: 0-30pcs/min |
| Espessura de papelão: 1.2-6mm |
| Espessura de papel: 80-270gsm |
| Profundidade de dobra: 10-80mm |
| Borda de canto: 10-80mm |
| Potência / Voltagem: 3.8kw/AC220V |
| Pressão externa: 0.6-0.8MPa |
| Desplazamento (Máx.): 0.1m3/min |
| Peso liquido: 1200kg |
| Dimensão: 1100x1000x2800mm |  |  |
| **Funções e características:**1. Os movimentos do eixo principal, moldagem, embrulho, dobra e pressão de bolhas, que são todos acionados pelo servo motor e caixa de came, garantem uma circunstância de operação bastante estável e processo mecânico suave. 2. Além da came para pressionar a bolha contingente, existem 4 cilindros para prensagem adicional de bolhas, resolvendo o problema de papeis grossos e problemas de colagem. 3. Cada processo pode ser movido lentamente de forma síncrona, ajudando-lhe a observar os detalhes da produção e ajustar os melhores parâmetros. 4. Borda do canto dobrável é de até 80mm como padrão, ou pode ser personalizado para 150mm, e isso é controlado por trilhos e cilindro, que é ajustável e preciso. 5. Ventilador de vácuo é usado para manter a caixa na máquina, e a tensão pode ser ajustada de acordo com os tamanhos das caixas. 6. Controlado pelo PLC. Demora apenas 15 minutos para mudar para outra caixa.7. Transdutor de grelha óptica importado protege o operador de ferimentos operacionais.8. Controle de computador com paragem automática e exibição de erro.9. Placa de mesa e estrutura são processadas por CNC de uma vez e desfrutam de qualidade durável. Design 1Design 2 |

**Nota**

1. O preço acima é válido por 30 dias, e não inclui os custos de instalação

2. Se o cliente solicitar envio de técnicos por parte do fabricante para efetuar instalações e realizar treinamento dos operadores, o cliente deve custear passagem aérea de ida e volta, alojamento, alimentação e transporte local.

3. O preço apresentado é apenas o padrão. Outros requisitos especiais devem ser discutidos e acertados.

4. Garantia: um ano

5. Embalagem: Embalagem a vácuo + Caixa de madeira