Amiral gemisi DEBAO-118S şekillendirme makinesi, yüksek verimlilik ve düşük üretim maliyetleri için hızlı bir hız sağlar.

Gelişmiş performans teknolojisi, çalışma süresini geliştirir, üretim hızlarını arttırır ve operatöre uygun özellikler sunar.

Dakikada 120 kupaya kadar hızlarda bardak üretir.

3 oz ile 16 oz arasında değişen form bardakları.

| **DEBAO-118S** | **DEBAO-600ZY** | **DEBAO-600SY** |
| --- | --- | --- |
| Ağırlık | Ağırlık | Ağırlık |
| **3500 kg** | **3500 kg** | **3000 kg** |
| Ambalaj Özellikleri | Ambalaj Özellikleri | Ambalaj Özellikleri |
| **Makine: 3.1x1.6x2.1 M3****Kupa sayıcı: 1.23x0.61x1.9 M3** | **Makine: 3.1x1.6x2.1 M3****Kupa sayıcı: 1.23x0.61x1.9 M3** | **Makine: 3.1x1.6x2.1 M3****Kupa sayıcı: 1.23x0.61x1.9 M3** |
| Toplam güç | Toplam güç | Toplam güç |
| **Üç fazlı 380V, 26KW** |  **Üç fazlı 380V, 26KW** | **Üç fazlı 380V, 26KW** |
| Hava kaynağı (müşteriler tarafından sağlanır) | Hava kaynağı (müşteriler tarafından sağlanır) | Hava kaynağı (müşteriler tarafından sağlanır) |
| 0.5-0.8MPa, 0.4cube / dakika | 0.5-0.8MPa, 0.4cube / dakika | 0.5-0.8MPa, 0.4cube / dakika |
| Kapasite | Kapasite | Kapasite |
| 100-120 adet / dakika | 80-100 adet / dakika | 80-100 adet / dakika |
| Kağıt türü | Kağıt türü | Kağıt türü |
| Tekli PE / çift PE | Tekli PE / çift PE | Tekli PE / çift PE |
| Kağıt ağırlığı | Kağıt ağırlığı | Kağıt ağırlığı |
| 190-380g/m2 | 190-380g/m2 | 190-380g/m2 |
| Fincan boyutu | Fincan boyutu | Fincan boyutu |
| (D1)φ70-95mm (H)50-135mm(D2)φ40-75mm (h)5-12mm | (D1)φ70-95mm (H)50-135mm(D2)φ40-75mm (h)5-12mm | (D1)φ70-95mm (H)50-135mm(D2)φ40-75mm (h)5-12mm |
| Ürün testi | Ürün testi | Ürün testi |
| ○ | ○ | ○ |
| Alttan ısıtma | Alttan ısıtma | Alttan ısıtma |
| Leister'den İsviçre | Montajlı ● | Montajlı ● |
| Kağıt dağıtımı | Kağıt dağıtımı | Kağıt dağıtımı |
| ○ | ○ | ○ |
| Kontrol ekranı | Kontrol ekranı | Kontrol ekranı |
| 10.2 inç | 7 inç | 7 inç |
| Not: İsteğe bağlı ○ Standart ● |

**Kalite güvencesi**

1. Sağlanan mekanik parçalar için 5 yıl garanti veya garanti edilen 200 milyon kağıt bardak. Elektrik sarf malzemeleri bir yıllık garanti ile tedarik edilmektedir.

2. Onarım oranı: Alet, bir günde en fazla bir kez makineyi ayarlamak için kullanılır.

3. Makine göbeği parçaları bakım döngüsü: Yağlayıcı maddeyi her 4-6 ayda bir değiştirin.

**Verimi oluşturma konusunda garanti**

1. 24 saat üretim kapasitesi: fazla 140.000 adet; Aylık üretim kapasitesi: 4 milyondan fazla parça

2. Verim:% 99'dan fazla

3. Tek bir kişi birkaç makineyi aynı anda çalıştırabilir.

Paket:

Vakumlu paketlenmiş & standart ahşap kutular

Makine güvenliğini koruyun ve paslanmayın.

**Tasarım Konsepti**

Makina, kutu yapısı içine dizayn edilmiş, kalıp parçalarını iletim bölgesine tamamen ayırmıştır. Bu nedenle, kağıt tozu transmisyon bölgesine düşmeyecek, dişli yağı temiz kalacak ve daha uzun süre çalışacaktır. (6-8 aylık yağ değiştirme bir kez)

Makine temizliği ve bakımı için kolay, daha uzun çalışma ömrü

**İletim Sistemi**

5 Yıl İletim Garantisi

Yüksek hassasiyette silindirik endeksleme kam ve dişli ile uzunlamasına eksen düzeni

PLC ile kam elektronik kodlayıcı bağlantısı transmisyonu kontrol eder, PLC ayarıyla makineyi ayarlarsınız, daha az zaman aleti kullanılır.

 **Kupa şekillendirmeMoulds**

2 Kağıt havluları için çift taraflı sıcak hava, fincan sızdırmazlığı da sağlayın

2 Adım İsviçre Leister fincan tabanı için sıcak hava

PID teknolojisi kontrollü ısıtma sıcaklığı hassasiyetle

Bardak sızıntı suyu yok.

**Bardak üstü kıvırma şekillendirme için 2 basamak**

Elastik basınçla ilk adım;

Kalorifer ile ikinci adım, son kıvırma boyutunu kalıplandırmak, daha iyi fincan kalitesi elde etmenizi sağlar.

**Akıllı işinizi çok basit yapın**

**PLC + Sensors + Schneider system**

Kalıplar, makine durdurulduğunda otomatik olarak yüksek ısı ısıtıcılarıyla ayrılır.

Makine yeniden başlatıldığında, tamamlanmamış kap otomatik olarak seçilir.

**Uzaktan kumandalı makine**

Makine ayarı tek tuşla yedekleme, akıllı telefon gibi kurtarma

Sprae parçalarının çalışma durumunu izlemek, herhangi bir arıza ekranda rapor verebilir.

PLC bağlantısı ile İnternetimiz, mühendisimiz makinenizi uzaktan çalıştırabilir ve sorunu çözebilir, sisteminizi güncelleyebilir.

**PID Sıcaklık Kontrolü**

Kullanıcı sadece kağıt kalınlığını, tek veya çift PE'yi seçmelidir, PID sistemi hedef sıcaklığı otomatik olarak ayarlar.

Ayrıca kağıt değiştirirseniz, makine tüm parametreleri kaydeder.

**CCD Kamera İnceleme Sistemi**

CCD Kamera sistemi, yüksek hızda kalite oluşturan fincanları kontrol eden iki kamera kullanıyor:

       Üstten kıvrılma

       Kupa altı kurling

       Bardaklar temiz içinde veya değil

       fincan boyutu

Ve eğer fincan ya da fincan oluşumunda herhangi bir kirli değilse, CCD muayene sistemi bunu algılar ve kötü fincan borusuna kötü fincan seçer.

**Çalışma Raporu**

Bu, (günlük, aylık, yıllık) çalışma verileri ile ilgili bir rapor gelir. Makinenizin çalışma durumunun detaylarını gösterecektir.

Makinenizdeki ana sorun ne? Günde kaç bardak çıktı?

İyi fincan üretim oranı nasıl?

Tüm ayrıntılar, yerel alan ağı yoluyla bilgisayarınıza gönderebilir. Ofisinizde üretiminizi kontrol edebilir ve üretim planınızı yapabilirsiniz

+ 4 set Yüksek hızlı kağıt bardak makinesi DEBAO-118S

+ 1 set paket makinesi

1 paket makineden paketlenmiş 4 kağıt bardak makinesinden kupalar. Artık emek işçiliğine ihtiyaç yok !!

5 set Yüksek hızlı kağıt bardak makinesi DEBAO-118S

+ 1 set kupa toplama ünitesi

Tüm bardaklar paket için bir yer