|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Número de certificado | YG17XDGK0823129 | 2.Fecha de emisión | 2017-01-28 | |
| 3.Fabricante | SINOTRUK | | | |
| 4. Tipo serial | HOWO | Camión de carga | | |
| 5. Categoría de chasis | II | 6.Tipo | ZZ1317N4667E1H | |
| 7. Identificación de chasis | 2806056 | | | |
| 8. Color de cuerpo | Rojo alambrado | | | |
| 9. VIN | LZZ1BXNF3HN125416 | 10. Combustible | Diesel | |
| 11. Motor | D10.34-50 | 12.Potencia (mL/kW) | 9726/249 | |
| 13. Identificación de motor | 160307022817 |  |  | |
| 14. Estándar de emisión | Euro V | | | |
| 15. Dirección | Volante | 16. Llanta | 12 | |
| 17. Tipo de llanta | 12:00R20 16PR | | | |
| 18.Distancia (F/R)(mm) | 2022/2022 | 1830/1830 | | |
| 19.Distancia entre ejes (mm) | 1800+4600+1350 | | | |
| 20. Carga por eje (kg) | 6500/7000/17500 (eje doble) | | | |
| 21. Número de eje | 4 | 22. Platillo de resorte (pza) | | 11/11/12 |
| 23. Tamaño global (mm) | 11695/2496/3730 | 24. Peso total (kg) | | 31000 |
| 25. Tara (kg) | 11100 | 26. Peso total remolcado (kg) | | -- |
| 27. Peso máximo de remolque | -- | 31. Código QR | |  |
| 28.Tripulante en cabina (persona) | 2 |
| 29. Velocidad máxima (km/h) | 102 |
| 30. Fecha de fabricación | 2017-01-28 |
| Nota: La chasis se puede seleccionar el techo semi-alto, cuya altura es 3125mm o el techo alto, cuya altura es 3730mm. | |
| Información de fabricante:  El producto se ha probado completamente, que cumple el estándar (Q/3700ZZG017-2014 (HOWO) Euro IV, V truck). Se certifica por la presente.  Fabricante de chasis: SINOTRUK  Dirección: Danzhuan, JINAN, China | | | | |